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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКЕ
	Наименование продукта:
	Однокомпонентный полиуретановый клей (марка SP131)

	Другое наименование:
	Полиуретановый многослойный клей

	Изготовитель:
	Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd. (Шанхай Сепна Кемикал Текнолоджи Ко., Лтд.)

	Адрес:
	Китай, Шанхай, Дэнхуэй Роуд, 1129, Здание 1

	Почтовый индекс:
	201109.

	Факс:
	86 21 66310806 / 86 21 66310906

	Номер для экстренной связи:
	0513-83756666



2. СОСТАВ / СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ

	Смесь

Состав
	

Содержание
	

Номер CAS
	Номер ЕС

	Пропан-1,2-диол пропоксилированный
	60-70 %
	25322-69-4
	500-039-8

	Полиметиленполифениленизоцианат
	30-40 %
	9016-87-9
	618-498-9




3. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ
3.1. Классификация вещества или материала
	                         Классификация
Виды опасности
	Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) 

	Для человека:
	- химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 3;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: класс 1;
- химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2В;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при вдыхании: класс 1;
- канцероген: класс 2;
- химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию: класс 1В

	Для окружающей среды:
	Не классифицируется





3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)
Символы опасности:  [image: ][image: ]
Сигнальное слово: Опасно
Краткие характеристики опасности: 
[bookmark: _Hlk156138680]Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Н332: Вредно при вдыхании.
[bookmark: _Hlk156142794]Н335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Н334: При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
[bookmark: _Hlk156138744]Н351: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.
Н373: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
Меры предосторожности: 
Р201+Р202: Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией. Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности.
Р261: Избегать вдыхания паров.
Р272: Не уносить загрязненную спецодежду с места работы.
Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.
Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
Р308+Р311: ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью.
Р362+Р364: Снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.
3.3. Другие опасности
Физические опасности: Не классифицируется
Специфические опасности: Сведения отсутствуют
Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS.

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Общие рекомендации: избегать опасной зоны. Проконсультироваться с врачом. Необходимо показать данный паспорт безопасности вещества врачу. 
При вдыхании: Переместить пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу после серьезного воздействия.
При контакте с кожей: немедленно снять загрязненную одежду и обувь. Смыть вещество большим количеством воды с мылом. Если симптомы сохраняются, обратиться за медицинской помощью.
При попадании в глаза: снять контактные линзы. Держать глаза широко открытыми во время промывания. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании: при проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.
Противопоказания: Не давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Горючая жидкость
Воздействие открытого огня или высокой температуры может привести к возгоранию и взрыву. В случае сильного нагревания внутреннее давление контейнера увеличится, и существует опасность растрескивания и взрыва.
Вредные продукты горения: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.
Способ пожаротушения: использовать пену, порошок, углекислый газ, песок и т. д.

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКЕ ИЛИ РАЗЛИВЕ
Действия в аварийных ситуациях: обваловать твердыми предметами, такими как песок или почва, чтобы предотвратить растекание и попадание жидкости в канализацию, водопроводные сети или низменные участки. Залить участок разлива водой, чтобы обеспечить быстрое отверждение. Устранить источники воспламенения и избегать вдыхания паров. Впитать песком или другим подобным материалом.
Утилизировать отходы в соответствии с местными законами и нормативными актами и обеспечить соблюдение местных правил утилизации отходов.
См. раздел 4 «Меры по оказанию первой помощи» и раздел 10 «Стабильность и химическая активность».


7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Меры предосторожности при обращении с веществом: хранить вдали от огня, источников тепла, курение на рабочем месте строго запрещено. Использовать взрывозащищенные вентиляционные системы и оборудование. Операторам рекомендуется надевать защитные очки для химической защиты, непроницаемую спецодежду и обычные непроницаемые перчатки. Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях.
Меры предосторожности при хранении: продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Из-за своей гигроскопичности не допускать прямого контакта с воздухом. Неиспользуемый контейнер следует герметично закрывать, чтобы предотвратить попадание влаги. При необходимости, чтобы предотвратить затвердевание материала, для хранения можно использовать азот.
Температура: комнатная температура


8. МЕРЫ КОНТРОЛЯ НАД ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
8.1 Параметры контроля
Максимально допустимая концентрация: информация отсутствует. Метод контроля: визуальный осмотр.
Технические меры контроля: проветривать помещение во время производственного процесса и усилить вентиляцию. 
8.2 Средства индивидуальной защиты
Защита органов дыхания: использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях. 
Защита глаз: использовать очки химической защиты.
Защита тела: носить антистатическую спецодежду.
Защита рук: носить обычные защитные перчатки.
Прочие виды защиты: курение на рабочем месте строго запрещено. После работы принять душ. Проводить медицинский осмотр перед приемом на работу и регулярный медицинский осмотр.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид и свойства: жидкость.
Цвет: коричневато-желтый
Запах: легкий запах
pH: 7-9
Температура плавления (℃): информация отсутствует
Температура кипения (℃): информация отсутствует
Температура вспышки (°C): >101
Скорость испарения: данные отсутствуют
Воспламеняемость (твердое вещество, газ): данные отсутствуют
Верхний предел взрываемости / верхний предел воспламеняемости: данные отсутствуют
Нижний предел взрываемости / нижний предел воспламеняемости: данные отсутствуют
Давление пара: 0,01 ГПа
Плотность пара: данные отсутствуют
Плотность: приблизительно 1,12 г/см3 (20 °C (68°F))
Растворимость
Растворимость в воде: нерастворим
Растворимость в других растворителях: данные отсутствуют
Коэффициент разделения n-октанол/вода: данные отсутствуют
Температура самовоспламенения: данные отсутствуют
Температура разложения: данные о вязкости отсутствуют
Динамическая вязкость: данные отсутствуют
Кинематическая вязкость: > 20,5 мм2/с (40 °C (104 °F))
Взрывчатые свойства: данные отсутствуют
Окислительные свойства: данные отсутствуют
10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Стабильность: продукт стабилен
Несовместимость: вода, сильные кислоты, щелочи.
Условия, которых следует избегать: открытое пламя, высокая температура, высокая влажность.
Опасность полимеризации: может происходить и полимеризоваться с водой на воздухе с образованием эластомера.
Продукты разложения: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.


11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Острая токсичность: 
ЛД50 ˃ 3000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)
ЛК50 ˃ 1200 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)
ЛД50 ˃ 13800 мг/кг, н/к, кролики (расчётное)
	Компоненты
	ЛД50, при проглатывании 
	ЛК50, при вдыхании
	ЛД50, при попадании на кожу

	Пропан-1,2-диол пропоксилированный
	2150 мг/кг, крысы
	-
	20100 мг/кг, кролики

	Полиметиленполифениленизоцианат
	49000 мг/кг, крысы
	490 мг/м3, крысы, 4 ч
	˃ 9400 мг/кг, кролики


Раздражение: При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Сенсибилизация: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
Мутагенность: Не классифицируется
Тератогенность: Не классифицируется
Канцерогенность: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.
Репротоксичность: Не классифицируется.
12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Экотоксикологическая информация: 
	Компоненты
	Острая токсичность для рыб
	Хроническая токсичность для рыб
	Острая токсичность для водных позвоночных
	Хроническая токсичность для водных позвоночных

	Пропан-1,2-диол пропоксилированный
	LC50 > 100 мг/л, Danio rerio, 96 ч
	-
	ЕС50 = 105,8 мг/л, Daphnia magna, 48 ч
	NOEC ≥ 10 мг/л, Daphnia magna, 21 д

	Полиметиленполифениленизоцианат
	LC50 > 1000 мг/л, Brachydanio rerio, 96 ч
	-
	-
	-


Биоразлагаемость: данные отсутствуют
Способность к биоаккумуляции: данные отсутствуют
Подвижность в почве: данные отсутствуют
Другие вредные воздействия продукта на окружающую среду:
Информация о воздействии на окружающую среду: данные о токсичности продукта отсутствуют.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Природа отходов: информация отсутствует
Меры по удалению отходов: контролируемое сжигание.
Меры предосторожности при утилизации: информация отсутствует

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ
14.1. Номер ООН: Отсутствует
14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование
Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз
Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз
Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз
14.3. Классификация опасности груза
Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.
ADR/RID: -
IMDG: -
IATA: -
14.4. Группа упаковки
Отсутствует
14.5. Символы/знаки опасности
Отсутствуют
14.6. Специальные указания
Отсутствуют
14.7. Прочее
Отсутствует
Меры предосторожности при транспортировке:
1. Продукт имеет очевидные и четкие маркировки на упаковке, в том числе: название продукта, название производителя, номер партии или дату изготовления, масса нетто, сорт и т.д.
2. Во время транспортировки продукт должен быть надлежащим образом защищен от дождя и загрязнений, а обращаться с ним следует осторожно, чтобы избежать столкновения с твердыми предметами и утечки.
3. Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте, срок хранения составляет девять месяцев. Срок годности продукта составляет девять месяцев с даты изготовления при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения, соответствующих положениям настоящего стандарта. Продукция, срок годности которой истек, повторно проверяется и все еще может быть использована после прохождения проверки.



15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Применимые стандарты и регламенты
Информация о перечне компонентов продукта приведена в следующем каталоге: IECSC (Перечень существующих химических веществ производимых или импортируемых в Китай): не соответствует существующим спискам
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Форма отдела: Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd. (Шанхай Сепна Кемикал Текнолоджи Ко., Лтд.) Дата: 01 ноября 2023 г.
Примечание к редакции: редакция 1
Прочая информация: эта информация применима только к указанному веществу и может не применяться к веществу после смешивания с другими веществами или при использовании. Приведенная выше информация основана на текущих знаниях и опыте. Настоящий паспорт безопасности вещества предназначен для описания рекомендаций по технике безопасности данного продукта и не является гарантией качества продукта.
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	Адрес: 201109, Шанхай, район Минхан,Дэнхуэй-роуд, № 1129
Веб-сайт: www.sepna.cc
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