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Раздел 1: Наименование материала
Наименование на китайском языке: Двухкомпонентный полиуретановый клей (компоненты А, В) 
(марки SP295, SP298, SP299)
Обиходное название: Двухкомпонентный полиуретановый клей (компоненты А, В)
Наименование на английском языке: Two - component Polyurethane Corner Adhesive
Наименование производственного предприятия: «Цзянсу Сепна Текнолоджи Материал Ко., Лтд.»
Адрес: пров. Цзянсу, г. у. Цидун, зона освоения новых высоких технологий «Биньхай», ш. Цзяньтянь, д. 26
Почтовый индекс: 226236
Факс:
Номер корпоративного телефона для экстренных случаев: 0513-83756666
Дата вступления в силу: 10.08.2022

Раздел 2: Информация об компонентах/ составе
	Смесь

	Наименование материала: компонент А двухкомпонентного полиуретанового клея

	Основной компонент
	Содержание
	Номер CAS
	Номер ЕС

	Компонент А

	Полиэфирполиол
	80-90 %
	9003-11-6
	618-355-0

	Антипирен
	10-15 %
	Нет
	Нет

	Функциональная вспомогательная добавка
	3-5 %
	Нет
	Нет

	N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	< 0,1 %
	61791-53-5
	263-186-4

	Компонент В

	Полиметилендифенилдиизоцианат
	50-60 %
	9016-87-9
	618-498-9

	Антипирен
	40-50 %
	Нет
	Нет

	Вспомогательная добавка
	3-5 %
	Нет
	Нет



Раздел 3: Обзор опасностей
3.1. Классификация вещества или материала

	                         Классификация
Виды опасности
	Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) 

	Для человека:
	Компонент А: 
Не классифицируется.
Компонент В:
- химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 2;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: класс 1;
- химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2А;
- химической продукции, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм при вдыхании: класс 4;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при вдыхании: класс 1;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии: класс 3;
- химическая продукция, содержащая канцерогены: класс 2;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии: класс 2

	Для окружающей среды:
	Компонент А: Не классифицируется,
Компонент В: Не классифицируется




3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)
Компонент А: Отсутсвует
Компонент В: [image: ][image: ] 
Сигнальное слово: 
Компонент А: отсутствует
Компонент В: Опасно
Краткие характеристики опасности: 
[bookmark: _Hlk156400934]Компонент А: Не классифируется. 
Компонент В:
Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Н332: Вредно при вдыхании.
Н334: При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
Н335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Н351: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.
Н373: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
Меры предосторожности: 
Р261: Избегать вдыхания паров.
Р264: После работы тщательно вымыть руки и лицо.
Р271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.
Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.Р304+Р340: ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух, покой.
Р403+Р233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/ герметичной упаковке.
3.3. Другие опасности
Физические опасности: Не классифицируется
Специфические опасности: Сведения отсутствуют
Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS.

Раздел 4: Меры первой помощи
При контакте с кожей: снять загрязненную одежду, тщательно промыть кожу мыльным раствором и чистой водой.
При контакте с глазами: поднять веки, промыть проточной водой или физраствором в течение 15 минут. Обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании: при проглатывании немедленно обратиться к врачу.

Раздел 5: Меры пожаротушения
Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Компоненты А, В: Горючая жидкость
Опасные свойства: может привести к возгоранию и взрыву при воздействии открытого огня и высокой температуры. В случае сильного нагрева при повышении давления внутри контейнера возникает опасность растрескивания и взрыва.
Вредные продукты сгорания: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.
Методы пожаротушения: пеной, порошком, углекислым газом, песком и т.д.

Раздел 6: Меры по устранению последствий аварийной утечки
Аварийные меры: окружить песком или землей и другими твердыми веществами, не допускать распространения, попадания жидкости в канализацию, водопроводные сети или низменную местность.
Промыть место утечки водой для быстрого затвердевания. Ликвидировать источники возгорания и избегать вдыхания паров. Абсорбировать песком или другим аналогичным веществом.
Утилизовать в соответствии с действующим местным законодательством и нормативными актами, обеспечить соблюдение местных правил утилизации отходов.
См. Раздел 4 «Меры первой помощи» и Раздел 10 «Стабильность и реакционная способность».

Раздел 7: Обращение и хранение
Меры предосторожности при обращении: держать вдали от источников огня и тепла, не курить на рабочем месте. Использовать взрывобезопасную вентиляционную систему и оборудование. Оператору рекомендуется использовать химические защитные очки, непромокаемую спецодежду и стандартные непромокаемые перчатки.
В плохо проветриваемых рабочих зонах использовать средства защиты органов дыхания.
Меры предосторожности при хранении: продукт следует хранить в прохладном, сухом и вентилируемом месте. В связи с гигроскопичностью продукта необходимо не допускать прямого контакта с воздухом. Когда продукт не используется, его контейнер следует герметично закрывать, чтобы предотвратить попадание влаги.
При необходимости для предотвращения затвердевания материала его можно герметизировать азотом. Температура хранения: комнатная температура

Раздел 8: Контроль воздействия и индивидуальная защита
Предельно допустимая концентрация: сведения отсутствуют
Метод мониторинга: визуально.
Технический контроль: вентиляция при производственных процессах, интенсивное вентилирование.
Защита органов дыхания: в плохо проветриваемых рабочих зонах использовать средства защиты органов дыхания.
Защита глаз: надевать защитные очки для работы с химическими веществами.
Индивидуальная защита: надевать антистатическую спецодежду.
Защита рук: надевать стандартные непроницаемые перчатки.
Прочая защита: на рабочем месте запрещается курить. По окончании работ необходимо принять душ и переодеться. Необходимо проводить предварительные и регулярные медицинские осмотры.

Раздел 9: Физико-химические свойства
Компонент А:
Внешний вид и форма: светло-жёлтая прозрачная текучая жидкость.
Цвет: светло-жёлтый прозрачный
Запах: без запаха
Значение рН: сведения отсутствуют
Температура плавления (℃): сведения отсутствуют
Температура кипения (°C): сведения отсутствуют
Температура вспышки (℃): ＞100
Относительная плотность (вода=1): прибл. 0,97 ± 0,05 г/см3 (25℃)
Относительная плотность паров (воздух = 1): не имеет значения
Давление насыщенных паров (кПа): не имеет значения
Теплота сгорания (кДж/моль): сведения отсутствуют
Критическая температура (°C): сведения отсутствуют
Критическое давление (МПа): сведения отсутствуют 
Коэффициент распределения октанол/вода: сведения отсутствуют
Верхний предел взрываемости, % (V/V): не имеет значения
Нижний предел взрываемости, % (V/V): не имеет значения
Растворимость: нерастворим в воде, вступает в реакцию с водой
Основное назначение: электронные печатные платы (PCB); электронные контроллеры для электроприборов; герметизация IGBT, герметизация электронных контроллеров для электроприборов автомобилей на новых источниках энергии и т.д.
Компонент В:
Внешний вид и форма: светло-жёлтая прозрачная текучая жидкость.
Цвет: светло-жёлтый прозрачный
Запах: без запаха
Значение рН: сведения отсутствуют
Температура плавления (℃): сведения отсутствуют
Температура кипения (°C): сведения отсутствуют
Температура вспышки (℃): ＞200
Относительная плотность (вода=1): прибл. 1,2 ± 0,05 г/см3 (25℃)
Относительная плотность паров (воздух = 1): не имеет значения
Давление насыщенных паров (кПа): не имеет значения
Теплота сгорания (кДж/моль): сведения отсутствуют
Критическая температура (°C): сведения отсутствуют
Критическое давление (МПа): сведения отсутствуют 
Коэффициент распределения октанол/вода: сведения отсутствуют
Верхний предел взрываемости, % (V/V): сведения отсутствуют
Нижний предел взрываемости, % (V/V): сведения отсутствуют
Растворимость: реакция с водой
Основное назначение: электронные печатные платы (PCB); электронные контроллеры для электроприборов; герметизация IGBT, герметизация электронных контроллеров для электроприборов автомобилей на новых источниках энергии и т.д.

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность
Стабильность: стабилен
Несовместимые вещества: вода, сильные кислоты, сильные щелочи.
Условия, которых следует избегать: открытый огонь, высокая температура, высокая влажность.
Опасность полимеризации: может возникнуть, полимеризуется с водой на воздухе с образованием эластомеров.
Продукты распада: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.

Раздел 11: Токсикологическая информация
Основные пути проникновения: случайное проглатывание, длительный контакт с кожей.
Признаки и симптомы: длительное воздействие может вызвать воспалении кожи при некоторой атопии.
Ухудшение условий выживания, вызванное воздействием, не известно.

Острая токсичность: 
[bookmark: _Hlk156578523]Компонент А:
ЛД50 (в/ж), ЛД50 (н/к), ЛК50 не достигаются.
Компонент В:
ЛД50 ˃ 49000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)
ЛК50 ˃ 490 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)
ЛД50 ˃ 9400 мг/кг, н/к, кролики (расчётное)


	Компоненты
	ЛД50, при проглатывании
	ЛК50, при вдыхании
	ЛД50, при попадании на кожу

	Компонент А

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-

	Антипирен
	-
	-
	-

	Функциональная вспомогательная добавка
	-
	-
	-

	N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	-
	-
	-

	Компонент В

	Полиметилендифенилдиизоцианат
	49000 мг/кг, крысы
	490 мг/м3, крысы, 4 ч
	˃ 9400 мг/кг, кролики



Раздражение:
Компонент А: При попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Не вызывает раздражения кожи.
Компонент В: При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Сенсибилизация: 
Компонент А: Не классифицируется. 
Компонент В: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
Мутагенность: Не классифицируется
Тератогенность: Не классифицируется
Канцерогенность: 
Компонент А: Не классифицируется. 
Компонент В: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.
Репротоксичность: Не классифицируется

Раздел 12: Экологическая информация
Экотоксикологическая информация
	Компоненты
	Острая токсичность для рыб
	Хроническая токсичность для рыб
	Острая токсичность для водных позвоночных
	Хроническая токсичность для водных позвоночных

	Компонент А

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-
	-

	Антипирен
	-
	-
	-
	-

	Функциональная вспомогательная добавка
	-
	-
	-
	-

	N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	-
	-
	-
	-

	Компонент В

	Полиметилендифенилдиизоцианат
	LC50 > 1000 мг/л, Brachydanio rerio, 96 ч
	-
	-
	-



Биологическое разложение: сведения отсутствуют
Небиологическое разложение: не поддается разложению
Биологическая плотность или биоаккумуляция: сведения отсутствуют
Прочее отрицательное воздействие: сведения отсутствуют

Раздел 13: Утилизация отходов
Свойства отходов: сведения отсутствуют
Метод утилизации отходов: утилизация путем контролируемого сжигания.
Примечания по утилизации: сведения отсутствуют

Раздел 14: Информация о транспортировке
14.1. Номер ООН: Компоненты А, В: Отсутствует
14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование
Компоненты А, В:
Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз
Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз
Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз
14.3. Классификация опасности груза
Компоненты А, В:
Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.
ADR/RID: -
IMDG: -
IATA: -
14.4. Группа упаковки: Отсутствует
14.5. Символы/знаки опасности: Отсутствуют
14.6. Специальные указания: Отсутствуют
14.7. Прочее: Отсутствует

Примечания по транспортировке: 1. На упаковку наносится четкая и прочная маркировка, включающая: наименование продукта, наименование производителя, номер партии или дату производства, массу нетто, сорт и т.д.
2. При транспортировке продукт необходимо строго защищать от дождя и загрязнения, обращаться с ним следует осторожно, чтобы избежать повреждений в результате столкновения с твердыми предметами.
3. Продукт следует хранить в прохладном, сухом, вентилируемом месте, срок хранения – девять месяцев. Срок годности продукта при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения в соответствии с положениями настоящего стандарта составляет девять месяцев со дня изготовления.
Продукт с истекшим сроком годности подлежит повторному прохождению контроля и может быть использован после прохождения контроля.

Раздел 15: Нормативная информация
Нормативная информация: следующие законодательные и нормативные акты и стандарты регламентируют безопасное использование, хранение, транспортировку, погрузку-разгрузку, классификацию и маркировку химического продукта:
Закон КНР «О безопасности на производстве» (применяется с 01.12.2014 года);
Закон КНР «О профилактике и лечении профессиональных заболеваний» (применяется с 31.12.2011 года);
Закон КНР «Об охране окружающей среды» (применяется с 01.01.2015 года);
Правила управления безопасностью опасных химических веществ (применяется с 07.12.2013 года);
Общие правила классификации и объявления опасности химических веществ (GB 13690-2009);
Перечень опасных химических веществ (издание 2015 года).

Раздел 16: Дополнительная информация
Список литературы:	1. Чжоу Готай, Полное собрание техники безопасности опасных химических веществ, изд. «Химическая промышленность», 1997
2. Лю Ицзюнь, Справочник полиуретанового сырья и вспомогательных веществ, изд. «Химическая промышленность», 2005
3. Сборник данных об окружающей среде постановлений о химических отравляющих веществ под совместной редакцией Управления химических отравляющих веществ Государственного бюро охраны среды и Пекинского института химических исследований, изд. «Китайская энвироника», 1992
Подразделение, заполнившее форму: технический центр Цзянсу Сепна Текнолоджи Материал Ко., Лтд.
Дата заполнения: 15.04.2023 года
Примечание к изменениям: первое изменение
Прочая информация: данные сведения относятся только к указанному веществу и могут не применяться при смешивании вещества с другими веществами или при использовании такой смеси.
Данные сведения основаны на имеющихся знаниях и опыте. Данный паспорт безопасности представляет собой описание правил техники безопасности при работе с продуктом. Данные сведения не являются гарантией свойств продукта.
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