[image: ]
Паспорт безопасности химического вещества
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1. СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ И КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКЕ

	Наименование продукта:
	Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик (марки PU821, PU822)

	Другое наименование:
	Компонентный полиуретановый герметик для швов

	Изготовитель:
	Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd. (Шанхай Сепна Кемикал Текнолоджи Ко., Лтд.)

	Адрес:
	Китай, Шанхай, Дэнхуэй Роуд, 1129, Здание 1

	Почтовый индекс:
	201109.

	Факс:
	86 21 66310806  / 86 21 66310906

	Номер для экстренной связи:
	0513-83756666



2. СОСТАВ / СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ

	Смесь

Состав
	

Содержание
	

Номер CAS
	Номер ЕС

	Полиэфирполиол
	15-30 %
	9003-11-6
	618-355-0

	Диизононилфталат
	10-20 %
	28553-12-0
	249-079-5

	Карбонат кальция
	40-60 %
	471-34-1
	207-439-9

	Триметоксиэтенилсилан
	1-5 %
	2768-02-7
	220-449-8

	N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	˂ 0,1 %
	61791-53-5
	263-186-4




3. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ
         3.1. Классификация вещества или материала

	                         Классификация
Виды опасности
	Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) 

	Для человека:
	- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: подкласс 1В;
- химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2В 

	Для окружающей среды:
	Не классифицируется




3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)
Символы опасности:  [image: ]
Сигнальное слово: Осторожно
Краткие характеристики опасности: 
[bookmark: _Hlk155691053]Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Н320: При попадании в глаза вызывает раздражение.
Меры предосторожности: 
Р261: Избегать вдыхания паров.
Р272: Не уносить загрязненную спецодежду с места работы.
Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.
Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
P333+P313: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.
Р362+Р364: Снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.
3.3. Другие опасности
Физические опасности: Не классифицируется
Специфические опасности: Сведения отсутствуют
Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS.


4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Общие рекомендации: Избегать опасной зоны. Проконсультироваться с врачом. Необходимо показать данный паспорт безопасности вещества врачу. 
При вдыхании: Переместить пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу после серьезного воздействия.
При контакте с кожей: Снять загрязненную одежду и обувь. Смыть вещество большим количеством воды с мылом. Если симптомы сохраняются, обратиться за медицинской помощью.
При попадании в глаза: Снять контактные линзы. Держать глаза широко открытыми во время промывания. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании: Промыть ротовую полость водой, обильное питьё воды, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
Противопоказания: Не давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии.


5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Горючая жидкость
Характеристики опасности: Воздействие открытого огня или высокой температуры может привести к возгоранию и взрыву. В случае сильного нагревания внутреннее давление контейнера увеличится, и существует опасность растрескивания и взрыва. 
Вредные продукты горения: оксиды углерода, оксиды азота, раздражающие органические пары.
Способ пожаротушения: использовать пену, сухой порошок, углекислый газ, песок и т.д.


6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКЕ ИЛИ РАЗЛИВЕ
Действия в аварийных ситуациях: обваловать твердыми предметами, такими как песок или почва, чтобы предотвратить растекание и попадание жидкости в канализацию, водопроводные сети или низменные участки. Залить участок разлива водой, чтобы обеспечить быстрое отверждение. Устранить источники воспламенения и избегать вдыхания паров. Впитать песком или другим подобным материалом.
Утилизировать отходы в соответствии с местными законами и нормативными актами и обеспечить соблюдение местных правил утилизации отходов.
См. раздел 4 «Меры по оказанию первой помощи» и раздел 10 «Стабильность и химическая активность».


7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Меры предосторожности при обращении с веществом: хранить вдали от огня, источников тепла, курение на рабочем месте строго запрещено. Использовать взрывозащищенные вентиляционные системы и оборудование. Операторам рекомендуется надевать защитные очки для химической защиты, непроницаемую спецодежду и обычные непроницаемые перчатки. Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях.
Меры предосторожности при хранении: продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Из-за своей гигроскопичности не допускать прямого контакта с воздухом. Неиспользуемый контейнер следует герметично закрывать, чтобы предотвратить попадание влаги. При необходимости, чтобы предотвратить затвердевание материала, для хранения можно использовать азот.
Температура: комнатная температура



8. МЕРЫ КОНТРОЛЯ НАД ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
8.1 Параметры контроля
Максимально допустимая концентрация: информация отсутствует 
Метод контроля: визуальный контроль.
Технические меры контроля: Проветривать помещение во время производственного процесса и усилить вентиляцию. 
8.2 Средства индивидуальной защиты
Защита органов дыхания: Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях. 
Защита глаз: Использовать защитные очки.
Защита тела: Спецодежда для защиты от химических веществ.
Защита рук: Использовать резиновые перчатки.
Прочие виды защиты: Курение на рабочем месте строго запрещено. После работы принять душ. Проводить медицинский осмотр перед приемом на работу и регулярный медицинский осмотр.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид и свойства: паста. Цвет: черный/белый/серый
Запах: без запаха
pH: 7-9
Температура плавления (℃): информация отсутствует
Температура кипения (℃): информация отсутствует
Температура вспышки (°C): >100
Относительная плотность (вода=1): около 1,5±0,2 г/см3 (25 °C)
Относительная плотность пара (воздух=1): информация отсутствует
Давление насыщенного пара (кПа): информация отсутствует
Теплота сгорания (кДж/моль): информация отсутствует
Критическая температура (℃): информация отсутствует
Критическое давление (МПа): информация отсутствует
Логарифмическое значение коэффициента разделения октанол/вода: информация отсутствует
Верхний предел взрывоопасности % (об/об): не имеет значения
Нижний предел взрываемости, % (об/об): не имеет значения. Растворимость: нерастворим в воде, вступает в реакцию с водой
Основное применение: подходит для склеивания, герметизации и гидроизоляции различных поверхностей.


10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Стабильность: продукт стабилен

Несовместимые вещества: вода, сильная кислота, сильные щелочи.
Условия, которых следует избегать: открытое пламя, высокая температура, высокая влажность.
Опасность полимеризации: может происходить и полимеризоваться с водой на воздухе с образованием эластомера.
Продукты разложения: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.


11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ
Острая токсичность: 
ЛД50 ˃ 3000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)
ЛК50 ˃ 4000 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)
ЛД50 ˃ 3000 мг/кг, н/к, крысы (расчётное)
	Компоненты
	ЛД50, при проглатывании 
	ЛК50, при вдыхании
	ЛД50, при попадании на кожу

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-

	Диизононилфталат
	> 10000 мг/кг, крысы
	> 4,4 мг/л воздуха, крысы, 4 ч
	> 3160 мг/кг, кролики

	Карбонат кальция
	> 2000 мг/кг, крысы 
	> 3 мг/л воздуха, крысы, 4 ч
	> 2000 мг/кг, крысы

	Триметоксиэтенилсилан
	7120-7236 мг/кг, в/ж, крысы 
	2773 ppm, крысы, 4 ч
	3259-3880 мг/кг, кролики

	N-Алкил(талловый)-пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	-
	-
	-


Раздражение: При попадании в глаза вызывает раздражение. Не вызывает раздражения кожи. Длительное воздействие продукта может приводить к сухости кожи, дерматитам.
Сенсибилизация: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Мутагенность: Не классифицируется
Тератогенность: Не классифицируется
Канцерогенность: Не классифицируется
Репротоксичность: Не классифицируется


12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Экотоксикологическая информация: 
	Компоненты
	Острая токсичность для рыб
	Хроническая токсичность для рыб
	Острая токсичность для водных позвоночных
	Хроническая токсичность для водных позвоночных

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-
	-

	Диизононилфталат
	LC50 > 102 мг/л, Danio rerio, 96 ч
	NOEC = 0,0185-0,0245 мг/л, Oryzias latipes, 284 д
	ЕС50 > 74 мг/л, Daphnia magna, 24 ч
	NOEC > 101 мг/л, Daphnia magna, 21 д

	Карбонат кальция
	ЕС50 = 5600 мг/л, Гамбузия обыкновенная, 96 ч
	-
	CL50 = 3000-7000 мг/л, Daphnia magna, 48 ч
	-

	Триметоксиэтенилсилан
	NOEC = 100 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 96 ч
	-
	ЕC50 = 297,2 мг/л, Daphnia magna, 24 ч
	NOEC = 28,1 мг/л, Daphnia magna, 21 д

	N-Алкил(талловый)-пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	-
	-
	-
	-



Биоразлагаемость: После полного отверждения обладает хорошей устойчивостью к старению и с трудом разлагается. 
Не поддается биоразложению: Разлагается с трудом
Биоаккумуляция или биоконцентрация: Информация отсутствует 
Иные побочные эффекты: Информация отсутствует

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Природа отходов: информация отсутствует
Меры по удалению отходов: контролируемое сжигание.
Меры предосторожности при утилизации: информация отсутствует

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ
14.1. Номер ООН: Отсутствует
14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование
Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз
Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз
Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз
14.3. Классификация опасности груза
Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.
ADR/RID: -
IMDG: -
IATA: -
14.4. Группа упаковки
Отсутствует
14.5. Символы/знаки опасности
Отсутствуют
14.6. Специальные указания
Отсутствуют
14.7. Прочее
Отсутствует
Меры предосторожности при транспортировке:
1. Продукт имеет очевидные и четкие маркировки на упаковке, в том числе: название продукта, название производителя, номер партии или дату изготовления, масса нетто, сорт и т. д.
2. Во время транспортировки продукт должен быть надлежащим образом защищен от дождя и загрязнений, а обращаться с ним следует осторожно, чтобы избежать столкновения с твердыми предметами и утечки.
3. Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте, срок хранения составляет девять месяцев. Срок годности продукта составляет девять месяцев с даты изготовления при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения, соответствующих положениям настоящего стандарта. Продукция, срок годности которой истек, повторно проверяется и все еще может быть использована после прохождения проверки.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Нормативная информация: следующие законы, нормативные акты и стандарты, касающиеся безопасного использования, хранения, транспортировки, обращения, классификации и маркировки химических веществ и т. д.
Соответствующие положения были приняты с учетом следующих актов:
Закон Китайской Народной Республики о безопасном производстве (вступил в силу 1 декабря 2014 года).
Закон Китайской Народной Республики о профилактике профессиональных заболеваний и борьбе с ними (вступил в силу 31 декабря 2011 года).
Закон Китайской Народной Республики об охране окружающей среды (введен в действие 1 января 2015 г.); Правила безопасного обращения с опасными химическими веществами (введены в действие 07 декабря 2013 г.); Общие правила классификации и информирования об опасности химических веществ (GB 13690-2009); Перечень опасных химических веществ (издание 2015 года).

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1. Чжоу Готай, «Полный курс по технологии обеспечения безопасности химически опасных материалов», издательство «Химическая промышленность», 1997 г..
2. «Справочник экологических данных по нормативам химической токсичности», совместно отредактированный Управлением по регулированию токсичных химических веществ Государственного управления охраны окружающей среды и Пекинским научно-исследовательским институтом химических технологий, Китайское издательство наук об окружающей среде, 1992 г.
Форма отдела: Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd. (Шанхай Сепна Кемикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
Дата: 25 февраля 2022 г.
Примечание к редакции: редакция 1
Прочая информация: эта информация применима только к указанному веществу и может не применяться к веществу после смешивания с другими веществами или при использовании. Приведенная выше информация основана на текущих знаниях и опыте. Настоящий паспорт безопасности вещества предназначен для описания рекомендаций по технике безопасности данного продукта и не является гарантией качества продукта.
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