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[bookmark: ∎Typical_Applications]∎Типичные области применения
1. Водонепроницаемость и влагостойкость кухни, ванной комнаты, балкона, крыши и других обычных предметов домашнего убранства.
2. Предотвращение просачивания и протечек из резервуаров, водонапорных башен, резервуаров для воды, плавательных бассейнов, ванн, фонтанов, водохранилищ, бассейнов для очистки сточных вод, дренажных и ирригационных каналов.
3. Используется для предотвращения протечек и коррозии подвалов, подземных туннелей, глубоких колодцев и подземных трубопроводов с хорошей воздухопроницаемостью.
4. Склеивание и влагостойкость различных напольных плиток, мрамора, дерева, асбеста и т.д.
∎Основные особенности
1. Не содержит смолы, экологичен, не имеет запаха, не наносит вреда строительному персоналу.
2. Прочная комплексная водонепроницаемость, эффективное предотвращение просачивания и устранение протечек, влагостойкость и защита от плесени, водонепроницаемость и герметизация, яркий цвет.
3. Высокий показатель удлинения, устойчивость к разрыву, суперадгезия, отсутствие растрескивания, полная гибкость, устойчивость к смещению, суперэластичность, отсутствие оседания.
4. Маслостойкость, устойчивость к кислотам и щелочам, устойчивость к проколам, устойчивость к химической коррозии, устойчивость к деформации.
5. Продукт можно использовать сразу после открытия крышки, которую удобно ремонтировать, и можно сбрызнуть краской. Можно использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.

∎Таблица технических данных

	СВОЙСТВО
	СТАНДАРТ / ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
	ЗНАЧЕНИЕ-SP110

	
Внешний вид
	
Визуальный контроль
	Черный, самовыравнивающийся

	Запах
	-
	Слабый запах

	
Плотность
	
г/см³
	
1,35±0,1

	
Скорость отверждения
	
мм/сут.
	
1-2

	
Прочность на разрыв
	
Н/мм
	≥15

	
Прочность на растяжение
	
МПа
	≥2

	Относительное удлинение при разрыве
	%
	≥500

	Содержание твердых частиц
	%
	≥85

	Время отверждения до отлипа
	ч
	≤6

	Твердость
	по Шору А
	50

	
Заделка трещин
	
мм
	
≥2

	Прочность сцепления с бетоном
	
Н/мм
	
≥2

	
Рабочая температура
	
℃
	
5-35

	
Рабочая температура
	
℃
	
-40~+100



Данные испытаний при температуре 23 ± 2 ℃ и относительной влажности 50 ± 5 %.
Испытательное значение времени высыхания поверхности будет варьироваться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Стандарт: GB/T 19250-2013


∎Указания по применению
· Предварительная обработка основания
Подготовка инструментов: пластиковый скребок с зазубринами, щетка, пластиковое ведро, электронные весы 30 кг, резиновые перчатки, скребок и другие инструменты для чистки.
Требования к рабочим условиям: работы должны вестись в чистом помещении с температурой 5 ~ 35 ℃ и относительной влажностью воздуха 35 ~ 85 %.
Поверхность основания должна быть чистой, в частности: без пыли, жира, гудрона, смолы, краски, воска, ржавчины, непроницаемых веществ, отвердителей, разделителей и пленки и т. д. Очистка поверхности может производиться путем удаления, резки, шлифования, зачистки, протирания и т. д.
Если на поверхности основного материала имеются большие трещины, их необходимо сначала заполнить герметиком, а поверхность должна быть выровнена по плоскости. Приклеивание конструкции к стыку может быть произведено только после того, как поверхность затвердеет более чем на 3 мм.


· Конструкция
Первый слой: с помощью щетки очистить углы, основания труб и другие детали, а затем зазубренным пластиковым скребком соскрести площадь. Слой должен быть однородным и не слишком густым. Толщина щетки обычно составляет 0,5 мм (если она слишком толстая, пленка покрытия начнет пузыриться). При окрашивании следует учитывать отступ и последовательность выполнения работ в соответствии с размером, формой и средой рабочей площадки.
Второй слой: после полного отверждения первого слоя покрытия (около 12 часов) равномерно нанесите его во второй раз. Толщина покрытия должна составлять 0,7 мм. Направление нанесения покрытия должно быть перпендикулярно направлению нанесения первого слоя покрытия. Конкретный метод работ такой же, как и при первом применении.
Второй слой: после полного отверждения второго слоя покрытия равномерно нанесите его в третий раз. Направление зачистки должно быть перпендикулярно второму направлению. Конкретный метод работ такой же, как и при первом применении. Особое примечание: конкретное количество проходов зависит от проектной толщины, а общая толщина пленки составляет 2,0-2,2 мм.

· Завершение работ
Нанесение защитного слоя: при необходимости на поверхность пленочного клея может быть нанесен соответствующий защитный слой.

· Чистка рабочих инструментов: после использования инструменты можно замочить в толуоле или ксилоле (категорически запрещается погружать в спирт и другие спиртовые растворители). Перед следующим использованием просто удалите растворитель и используйте инструмент повторно. Если инструменты не используются в течение длительного времени, их следует немедленно протереть спиртом или другим органическим растворителем. Отвержденный клей можно только соскоблить или оторвать.

· Инструкции по работе
Из-за различных технических характеристик методы работ и инструменты немного отличаются. Проконсультируйтесь с вашим менеджером по работе с клиентами о конкретных методах работ.

· Очистка
Неотвержденный клей SP110 можно удалить с инструментов или оборудования с помощью чистящего средства или соответствующего растворителя. После отверждения его можно удалить только механическим способом, а поверхность необходимо очистить.

∎Упаковка и хранение
· Характеристики упаковки: 20 кг/баррель, 25 кг/баррель.
Использование: теоретически при толщине покрытия 1,0 мм составляет около 1,4 кг на квадратный метр.


· Хранение
Запечатать и хранить при низкой температуре в сухом месте. Рекомендуется хранить в помещении с температурой от 5 до 25 ℃ и относительной влажностью ≤ 50 %. Запрещается хранить в среде с температурой выше 30 ℃ или относительной влажностью выше 80 %.
Срок годности: 6 месяцев

· Транспортировка: защита от влаги, дождя, солнца, высоких температур, хранить вдали от источников тепла, обращаться осторожно, не сдавливать и не сталкивать.

∎Внимание
1. Категорически запрещается добавлять спирт в данный продукт. Если в продукт подмешать спирт, это может привести к разрушению клея. Инструмент, обработанный спиртом, можно использовать только после очистки.
2. Толщина покрывающей пленки обычно составляет около 2,0 мм, а определенные части должны быть больше 2,0 мм.
3. Прежде чем покрывающая пленка высохнет, ее следует защитить от воздействия открытой воды, загрязнения и повреждений. До высыхания покрытия (обычно около 24 часов) на нем не следует выполнять никаких других работ.
4. Рабочая среда должна быть хорошо проветриваемой, и должны быть приняты необходимые меры безопасности. Во время работ необходимо добросовестно заполнять журнал работ. При обработке специальных объектов строго соблюдайте технологию, предоставляемую компанией Sapna.
5. Хранить неиспользованный продукт запечатанным. При следующем использовании срезать отвержденный слой клея.
6. Закупоривать и хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей до отверждения. При случайном попадании на кожу сначала протереть ее мыльной водой или спиртом, а затем смыть чистой водой. При попадании в глаза сначала промыть их большим количеством воды и при необходимости немедленно обратиться к врачу.

∎Данные по технике безопасности при эксплуатации
ПБВ сюда не входит. Внимательно прочитайте технический паспорт, паспорт безопасности вещества (ПБВ) и этикетку перед началом эксплуатации. Вы можете получить ПБВ у компании SEPNA или других дистрибьюторов или отправить по почте в сервисный центр sepna@sepna.cc, или по телефону +86-400-882-1323.


∎Гарантия и ответственность
Все свойства продукта и детали применения, основанные на информации, считаются надежными и точными. Но вам все равно необходимо проверить его свойства и безопасность перед применением. Информация, которую мы предоставляем, неприменима при некоторых обстоятельствах. Компания SEPNA не гарантирует никаких других применений, выходящих за рамки спецификации, до тех пор, пока SEPNA не предоставит специальную письменную гарантию. Компания SEPNA несет ответственность за замену или возврат денег только в том случае, если данный продукт утратил свои свойства в течение указанного выше гарантийного срока. Компания SEPNA дает понять, что не несет ответственности за какие-либо несчастные случаи.
 (
ВЕРСИЯ 1.05/2022-07
) (
SEPNA CHEMICALS (СЕПНА КЕМИКАЛЗ)
) (
WWW.SEPNA.CC
)
image1.png




