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Раздел 1: Наименование материала
Наименование на китайском языке: Термореактивный высокотемпературный герметик (марка S855)
Наименование на английском языке: Heat curing high temperature sealant
Наименование производственного предприятия: «Цзянсу Сепна Текнолоджи Материал Ко., Лтд.»
Адрес: пров. Цзянсу, г. у. Цидун, ш. Цзяньтянь, д. 26
Почтовый индекс: 226236
Факс:
Номер корпоративного телефона для экстренных случаев: 0513-83756666
Дата вступления в силу: 20.07.2022

Раздел 2: Информация об компонентах/ составе
Смесь
Наименование материала: термореактивный высокотемпературный герметик
	Основной компонент
	Содержание
	Регистрационный номер CAS
	Номер ЕС

	Эпоксидная смола
	30-50 %
	25587-80-8
	680-508-2

	Диизононилфталат
	10-20 %
	28553-12-0
	249-079-5

	Оксид кальция
	1-5 %
	1305-78-8
	215-138-9

	Карбонат кальция
	40-50 %
	471-34-1
	207-439-9

	Отвердитель
	0,1-0,5 %
	Нет
	Нет



Раздел 3: Обзор опасностей
3.1. Классификация вещества или материала

	                         Классификация
Виды опасности
	Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) 

	Для человека:
	- химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 2;
- химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2А

	Для окружающей среды:
	Не классифицируется




3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)
Символы опасности:  [image: ]
Сигнальное слово: Осторожно
Краткие характеристики опасности: 
[bookmark: _Hlk155691053][bookmark: _Hlk155886945]Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Меры предосторожности: 
Р264: После работы тщательно вымыть руки.
Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.
Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
P333+P313: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.
Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз;
Р337+Р313: Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью.
3.3. Другие опасности
Физические опасности: Не классифицируется
Специфические опасности: Сведения отсутствуют
Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS. 

Раздел 4: Меры первой помощи
При контакте с кожей: снять загрязненную одежду, тщательно промыть кожу мыльным раствором и чистой водой.
При контакте с глазами: поднять веки, промыть проточной водой или физраствором в течение 15 минут, обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании: при проглатывании немедленно обратиться к врачу.

Раздел 5: Меры пожаротушения
Средства огнетушения: двуокись углерода, пена, порошковый огнетушащий состав.
Вредные продукты сгорания: оксид углерода, окись азота, раздражающие органические пары.
Меры предосторожности и меры пожаротушения: использовать автономный дыхательный аппарат, надевать защитную одежду, тушить пожар с подветренной стороны.
Распылять воду, чтобы сохранить контейнер на месте пожара холодным до окончательного тушения пожара.
Собрать и утилизировать воду для пожаротушения во избежание загрязнения окружающей среды.

Раздел 6: Меры по устранению последствий аварийной утечки
Экстренные меры:	Избегать попадания на кожу и в глаза.
Не допускать попадания продукта в канализацию.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Меры по защите окружающей среды: собрать утечку во избежание загрязнения окружающей среды. Не допускать попадания утечки в канализацию, поверхностные и грунтовые воды.
Методы локализации и удаления разлитого химического вещества и используемые материалы для утилизации:
При небольших разливах вытереть бумагой и полотенцами и собрать в контейнер для дальнейшей утилизации.
При больших разливах собрать специальными инструментами и поместить в герметичный контейнер для дальнейшей утилизации.

Раздел 7: Обращение и хранение
Меры предосторожности при обращении: держать вдали от источников огня и тепла, не курить на рабочем месте. Использовать взрывобезопасную вентиляционную систему и оборудование. Оператору рекомендуется использовать химические защитные очки, непромокаемую спецодежду и стандартные непромокаемые перчатки. В плохо проветриваемых рабочих зонах использовать средства защиты органов дыхания.
Меры предосторожности при хранении: продукт следует хранить в прохладном, сухом и вентилируемом месте. Вследствие гигроскопичности не должен напрямую контактировать с воздухом, желательно, чтобы температура была ниже 30 ℃ и не превышала 40 ℃ (высокая температура хранения может привести к ухудшению свойств продукта, но не вызовет аварийных ситуаций).

Раздел 8: Контроль воздействия и индивидуальная защита
Вредное вещество: нет
Меры контроля: хорошая вентиляция на рабочем месте.
Защита кожи и тела: использовать средства индивидуальной защиты и защитную одежду, закрывающую руки и ноги.
Защита органов дыхания: не применимо.
Защита глаз: рекомендуется носить защитные очки.
Защита рук: рекомендуется использовать непроницаемые перчатки.
Другие средства защиты: выбор средств индивидуальной защиты должен соответствовать, по крайней мере, следующим законам и стандартам: Закон Китайской Народной Республики «О профилактике и лечении профессиональных заболеваний», GB/T 11651-2008 Спецификация выбора средств индивидуальной защиты.

Раздел 9: Физико-химические свойства
Внешний вид и форма: белое мягкое кремообразное вещество.
Цвет: белый
Вязкость (Па·с): 300-1 000
Плотность (г/см3): 1,5-1,7
Температура вспышки (℃): ＞140
Температура воспламенения (℃): ＞300
Точка кипения:	неприменимо
PH: неприменимо
Летучие органические соединения: соответствуют требованиям к содержанию летучих органических соединений в клеях данного типа, указанным в стандарте GB 33392-2020 Предельное содержание летучих органических соединений в клеях.
Плотность паров: неприменимо
Давление пара: менее 5 мм рт. ст. при температуре ниже 25℃
Основное назначение:
Используется для склеивания чистой стальной пластины или электрофоретической пластины, мокрого клея или порошкового окрашивания после отвердевания.
Применяется для герметизации, гидроизоляции, пылезащиты и антикоррозионной защиты внутренних и наружных сварных швов кузова автомобиля при высокотемпературном запекании (180-200 ℃).

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность
Стабильность: стабилен
Опасность полимеризации: не возникает
Несовместимость: нет
Обстоятельства, которых следует избегать: неприменимо
Опасные продукты распада (нетермическое разложение): нет



Раздел 11: Токсикологическая информация

Основные пути проникновения: случайное проглатывание, длительный контакт с кожей.
Признаки и симптомы: длительное воздействие может вызвать воспалении кожи при некоторой атопии.
Ухудшение условий выживания, вызванное воздействием, не известно.

Острая токсичность: 
ЛД50 ˃ 3300 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)
ЛК50 ˃ 4500 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)
ЛД50 ˃ 3000 мг/кг, н/к, кролики (расчётное)

	Компоненты
	ЛД50, при проглатывании
	ЛК50, при вдыхании
	ЛД50, при попадании на кожу

	Эпоксидная смола
	-
	-
	-

	Диизононилфталат
	> 10000 мг/кг, крысы
	> 4,4 мг/л воздуха, крысы, 4 ч
	> 3160 мг/кг, кролики

	Оксид кальция
	> 2000 мг/кг, крысы 
	> 6040 мг/м3, крысы, 4 ч
	> 2500 мг/кг, кролики

	Карбонат кальция
	> 2000 мг/кг, крысы
	> 3 мг/л воздуха, крысы, 4 ч
	> 2000 мг/кг, крысы



Раздражение: При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Сенсибилизация: Не классифицируется.
Мутагенность: Не классифицируется
Тератогенность: Не классифицируется
Канцерогенность: Не классифицируется
Репротоксичность: Не классифицируется

	Компоненты
	Воздействие на органы человека и другое состояние здоровья
	
	Канцероген
	

	
	
	NTP
	IARC
	OSHA

	Смола ПВХ
	ALG IRR
	нет
	нет
	нет

	Диизононилфталат
	ALG
	IRR
	нет
	нет
	нет

	Титановый пигмент
	ALG
	IRR
	нет
	нет
	нет

	Полиамидная смола
	ALG
	IRR
	нет
	нет
	нет

	Карбонат кальция
	ALG
	IRR
	нет
	нет
	нет

	Обозначения:
	
	
	
	
	

	ALG: сенсибилизация
	LUN: легкие
	
	
	

	IRR: возбудитель
	RES: респирация
	NTO: отсутствует орган-мишень
	
	



Раздел 12: Экологическая информация
Экотоксикологическая информация
	Компоненты
	Острая токсичность для рыб
	Хроническая токсичность для рыб
	Острая токсичность для водных позвоночных
	Хроническая токсичность для водных позвоночных

	Эпоксидная смола
	-
	-
	-
	-

	Диизононилфталат
	LC50 > 102 мг/л, Danio rerio, 96 ч
	NOEC = 0,0185-0,0245 мг/л, Oryzias latipes, 284 д
	ЕС50 > 74 мг/л, Daphnia magna, 24 ч
	NOEC > 101 мг/л, Daphnia magna, 21 д

	Оксид кальция
	LC50 = 50,6 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 96 ч
	-
	EC50 = 49,1 мг/л, Daphnia magna, 48 ч
	-

	Карбонат кальция
	ЕС50 = 5600 мг/л, Гамбузия обыкновенная, 96 ч
	-
	CL50 = 3000-7000 мг/л, Daphnia magna, 48 ч
	-



Биологическое разложение: сведения отсутствуют
Небиологическое разложение: не поддается разложению
Биологическая плотность или биоаккумуляция: сведения отсутствуют
Прочее отрицательное воздействие: сведения отсутствуют

Раздел 13: Утилизация отходов
Утилизация отходов:
Отходы данного продукта классифицируются как твердые отходы в соответствии с GB5085.7-2019 Общие правила определения критериев опасных отходов, утилизируются в соответствии с Законом КНР «О предотвращении и ликвидации загрязнения окружающей среды твердыми отходами» и запрещены к сбросу в канализацию, поверхностные и подземные воды.

Раздел 14: Информация о транспортировке
14.1. Номер ООН: Отсутствует
14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование
Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз
Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз
Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз
14.3. Классификация опасности груза
Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.
ADR/RID: -
IMDG: -
IATA: -
14.4. Группа упаковки: Отсутствует
14.5. Символы/знаки опасности: Отсутствуют
14.6. Специальные указания: Отсутствуют
14.7. Прочее: Отсутствует

Примечания по транспортировке:
Упаковка перед транспортировкой должна быть в целости, при погрузке должна быть обеспечена устойчивость, во время транспортировки должны быть обеспечены условия, при которых контейнер не протечет, не разрушится, не упадет и не будет поврежден.
Строго запрещается транспортировать совместно с несовместимыми веществами. Транспортное средство должно быть оснащено средствами пожаротушения и оборудования для экстренной ликвидации последствий утечки соответствующих типов и в необходимом количестве.
Во время транспортировки должна быть обеспечена защита от солнечного света, дождя и высокой температуры.

Раздел 15: Нормативная информация

Нормативная информация: следующие законодательные и нормативные акты и стандарты регламентируют безопасное использование, хранение, транспортировку, погрузку-разгрузку, классификацию и маркировку химического продукта:
Закон КНР «О безопасности на производстве» (применяется с 01.12.2014 года);
Закон КНР «О профилактике и лечении профессиональных заболеваний» (применяется с 31.12.2011 года);
Закон КНР «Об охране окружающей среды» (применяется с 01.01.2015 года);
Правила управления безопасностью опасных химических веществ (применяется с 07.12.2013 года);
Общие правила классификации и объявления опасности химических веществ (GB 13690-2009);
Перечень опасных химических веществ (издание 2015 года).

Раздел 16: Дополнительная информация
Список литературы:	1. Чжоу Готай, Полное собрание техники безопасности опасных химических веществ, изд. «Химическая промышленность», 1997
2. Лю Ицзюнь, Справочник полиуретанового сырья и вспомогательных веществ, изд. «Химическая промышленность», 2005
3. Сборник данных об окружающей среде постановлений о химических отравляющих веществ под совместной редакцией Управления химических отравляющих веществ Государственного бюро охраны среды и Пекинского института химических исследований, изд. «Китайская энвироника», 1992
Подразделение, заполнившее форму: технический центр «Цзянсу Сепна Текнолоджи Материал Ко., Лтд.»
Дата заполнения: 20.07.2022 года
Примечание к изменениям: первое изменение
Прочая информация: данные сведения относятся только к указанному веществу и могут не применяться при смешивании вещества с другими веществами или при использовании такой смеси.
Данные сведения основаны на имеющихся знаниях и опыте. Данный паспорт безопасности представляет собой описание правил техники безопасности при работе с продуктом. Данные сведения не являются гарантией свойств продукта.


	«Цзянсу Сепна Текнолоджи Материал Ко., Лтд.»
	г. у. Цидун, зона освоения новых высоких технологий «Биньхай», ш. Цзяньтянь, д. 26

	Горячая линия: 0513-83756666
	www.sepna.cc
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