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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКЕ

	Наименование продукта:
	Двухкомпонентный полиуретановый клей-герметик для заливки (компоненты А, В) (марки SP270, SP271), двухкомпонентный полиуретановый клей (компоненты А, В) (марки SP296, SP297, SP297LV)

	Поставщик
	Изготовитель:
	

	Наименование:
	Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd. (Шанхай Сепна Кемикал Текнолоджи Ко., Лтд.)

	Адрес:
	Китай, Шанхай, Дэнхуэй Роуд, 1129, Здание 1, 201109

	Телефон:
	86 21 66310806
	

	Факс:
	86 21 66310906
	

	Номер для экстренной связи:
	круглосуточные горячие линии:
	

	
	0513-83756666
	



2. СОСТАВ/СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ

	Состав
	Содержание
	Номер CAS
	Номер ЕС

	Компонент А

	Полиэфирполиол
	30-40 %
	9003-11-6
	618-355-0

	Молекулярное сито
	8-10 %
	12173-28-3
	Нет

	Гидроксид алюминия
	40-50 %
	21645-51-2
	244-492-7

	N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	˂ 0,1 %
	61791-53-5
	263-186-4

	Компонент В

	Полиметиленполифениленизоцианат
	90-100 %
	9016-87-9
	618-498-9



3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

3.1. Классификация вещества или материала
	                         Классификация
Виды опасности
	Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) 

	Для человека:
	Компонент А
Не классифицируется.
Компонент В
- химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 2;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: класс 1;
- химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2А;
- химической продукции, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм при вдыхании: класс 4;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при вдыхании: класс 1;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии: класс 3;
- химическая продукция, содержащая канцерогены: класс 2;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии: класс 2

	Для окружающей среды:
	Компонент А
Не классифицируется
Компонент В 
Не классифицируется



3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)
Символы опасности: 
Компонент А: Отсутствует
Компонент В: [image: ][image: ] 
Сигнальное слово: 
Компонент А: отсутствует,
Компонент В: Опасно
Краткие характеристики опасности: 
Компонент А: Не классифицируется.
Компонент В:
Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Н332: Вредно при вдыхании.
Н334: При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
Н335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Н351: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.
Н373: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
Меры предосторожности: 
Р261: Избегать вдыхания паров.
Р264: После работы тщательно вымыть руки и лицо.
Р271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
Р273: Избегать попадания в окружающую среду.
Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.
Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Р304+Р340: ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух, покой.
Р308+Р313: При подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью.
Р403+Р233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/ герметичной упаковке.
3.3. Другие опасности
Физические опасности: Не классифицируется
Специфические опасности: Сведения отсутствуют
Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS.

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Общие рекомендации: Избегать опасной зоны. Проконсультироваться с врачом. Необходимо показать данный паспорт безопасности вещества врачу. 
При вдыхании: Переместить пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой и тепло. Обратиться к врачу после серьезного воздействия.
При контакте с кожей: Снять загрязненную одежду и обувь. Смыть вещество большим количеством воды с мылом. Если симптомы сохраняются, обратиться за медицинской помощью.
При попадании в глаза: Поднять веки и промыть их проточной водой или физиологическим раствором не менее чем на 15 минут. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании: Прополоскать рот водой и выпить 200-300 мл воды, не вызывая рвоты. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
Противопоказания: Не давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Компоненты А, В: Горючая жидкость
Характеристики опасности: Компоненты А, В: Воздействие открытого огня или высокой температуры может привести к возгоранию и взрыву. В случае сильного нагревания внутреннее давление контейнера увеличится, и существует опасность растрескивания и взрыва. 
Вредные продукты горения: Компоненты А, В: оксиды углерода, оксиды азота, раздражающие органические пары.
Огнетушащее вещество: Компонент А: углекислый газ, пена, сухое порошковое огнетушащее вещество. Компонент В: тушить пожар пеной, порошком, углекислым газом, распыленной водой и большим количеством воды.

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКЕ ИЛИ РАЗЛИВЕ

Действия в аварийных ситуациях: Обваловать твердыми предметами, такими как песок или почва, чтобы предотвратить растекание и попадание жидкости в канализацию, водопроводные сети или низменные участки. Залить участок разлива водой, чтобы обеспечить быстрое отверждение. Устранить источники воспламенения и избегать вдыхания паров. Впитать песком или другим подобным материалом.
Утилизировать отходы в соответствии с местными законами и нормативными актами и обеспечить соблюдение местных правил утилизации отходов.
См. Раздел 4 «Меры по оказанию первой помощи» и Раздел 10 «Стабильность и химическая активность».

7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Меры предосторожности при обращении с веществом: Хранить вдали от огня, источников тепла, а курение на рабочем месте строго запрещено. Использовать взрывозащищенные вентиляционные системы и оборудование. Операторам рекомендуется надевать защитные очки для химической защиты, непроницаемую спецодежду и обычные непроницаемые перчатки. Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях.
Меры предосторожности при хранении: Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Из-за его гигроскопичности не допускать прямого контакта с воздухом. Неиспользуемый контейнер следует герметично закрывать, чтобы предотвратить попадание влаги. При необходимости, чтобы предотвратить затвердевание материала, для хранения можно использовать азот.
Температура: комнатная температура



8. МЕРЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля
Максимально допустимая концентрация: информация отсутствует 
Метод контроля: визуальный контроль.
Технические меры контроля: Проветривать помещение во время производственного процесса и усилить вентиляцию. 
8.2 Средства индивидуальной защиты
Защита органов дыхания: Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях. 
Защита глаз: Использовать защитные очки для работы с химическими веществами.
Защита тела: Использовать антистатическую спецодежду.
Защита рук: Использовать стандартные непроницаемые перчатки.
Прочие виды защиты: Курение на рабочем месте строго запрещено. По окончании работ необходимо принять душ и переодеться. Проводить медицинский осмотр перед приемом на работу и регулярный медицинский осмотр.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Компонент А
Внешний вид и свойства: текучая жидкость.
Цвет: черный
Запах: без запаха
pH: информация отсутствует
Температура плавления (℃): информация отсутствует
Температура кипения (℃): информация отсутствует
Температура вспышки (°C): > 100
Относительная плотность (вода=1): около 1,4±0,1г/см3 (25°C)
Относительная плотность пара (воздух=1): информация отсутствует
Давление насыщенного пара (кПа): информация отсутствует
Теплота сгорания (кДж/моль): информация отсутствует
Критическая температура (℃): информация отсутствует
Критическое давление (МПа): информация отсутствует
Логарифмическое значение коэффициента разделения октанол/вода: информация отсутствует
Верхний предел взрывоопасности % (об/об): не имеет значения
Нижний предел взрываемости, % (об/об): не имеет значения
Растворимость: Нерастворим в воде, вступает в реакцию с водой
Основное применение:
1. Герметизация зарядного устройства, герметизация электронных компонентов малого и среднего размера, таких как датчики, светодиодный водонепроницаемый источник питания, катушки взаимоиндуктивности и т.д.
2. Коммуникационное оборудование, фотоэлектрические конденсаторы большого размера, трансформаторы, управляющие источники питания, контроллеры зажигания, электронные датчики и т. д.
Герметизация литья, хорошее сцепление металла и пластика.
Компонент В
Внешний вид и свойства: текучая жидкость.
Цвет: коричневый
Запах: без запаха
pH: информация отсутствует
Температура плавления (℃): информация отсутствует
Температура кипения (℃): информация отсутствует
Температура вспышки (°C): > 230
Относительная плотность (вода=1): около 1,2±0,1г/см3 (25 °C)
Относительная плотность пара (воздух=1): информация отсутствует
Давление насыщенного пара (кПа): информация отсутствует
Теплота сгорания (кДж/моль): информация отсутствует
Критическая температура (℃): информация отсутствует
Критическое давление (МПа): информация отсутствует
Логарифмическое значение коэффициента разделения октанол/вода: информация отсутствует
Верхний предел взрывоопасности % (об/об): не имеет значения
Нижний предел взрываемости, % (об/об): не имеет значения
Растворимость: реагирует с водой
Основное применение:
1. Герметизация зарядного устройства, герметизация электронных компонентов малого и среднего размера, таких как датчики, светодиодный водонепроницаемый источник питания, катушки взаимоиндуктивности и т. д.
2. Коммуникационное оборудование, фотоэлектрические конденсаторы большого размера, трансформаторы, управляющие источники питания, контроллеры зажигания, электронные датчики и т.д.
Герметизация литья, хорошее сцепление металла и пластика.

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Стабильность: Продукт стабилен.
Несовместимые вещества: Компоненты А, В: вода, сильные кислоты, сильные щелочи. 
Условия, которых следует избегать: Компоненты А, В: Открытое пламя, высокая температура, высокая влажность. 
Опасность полимеризации: Компоненты А, В: Может происходить и полимеризоваться с водой на воздухе с образованием эластомера. 
Продукты разложения: Компонент А: CO, CO2, NOx и другие вредные газы. Компонент В: CO, CO2.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острая токсичность: 
Компонент А:
ЛД50 ˃ 10000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)
ЛК50 ˃ 7600 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)
ЛД50 (н/к) не достигается.
Компонент В:
ЛД50 ˃ 49000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)
ЛК50 ˃ 490 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)
ЛД50 ˃ 9400 мг/кг, н/к, кролики (расчётное)
	Компоненты
	ЛД50, при проглатывании 
	ЛК50, при вдыхании
	ЛД50, при попадании на кожу

	Компонент А

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-

	Молекулярное сито
	-
	-
	-

	Гидроксид алюминия
	> 10000 мг/кг, крысы
	7,6 мг/л воздуха, крысы, 4 ч
	-

	N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	-
	-
	-

	Компонент В

	Полиметиленполифениленизоцианат
	49000 мг/кг, крысы
	490 мг/м3, крысы, 4 ч
	˃ 9400 мг/кг, кролики


Раздражение:
Компонент А: Не классифицируется.
Компонент В: При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Сенсибилизация: 
Компонент А: Не классифицируется. 
Компонент В: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
Мутагенность: Не классифицируется
Тератогенность: Не классифицируется
Канцерогенность: 
Компонент А: Не классифицируется. 
Компонент В: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.
Репротоксичность: Не классифицируется

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Экотоксикологическая информация: 
	Компоненты
	Острая токсичность для рыб
	Хроническая токсичность для рыб
	Острая токсичность для водных позвоночных
	Хроническая токсичность для водных позвоночных

	Компонент А

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-
	-

	Молекулярное сито
	-
	-
	-
	-

	Гидроксид алюминия
	NOEC > 50 мг/л, Ictalurus punctatus, 96 ч
	NOEC = 548,3 мг/л, Danio rerio, 33 д
	NOEC > 22,6 мг/л, Acronuria sp., 96 ч
	NOEC = 962,5 мг/л, Aeolosoma sp., 17 д

	N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	-
	-
	-
	-

	Компонент В

	Полиметиленполифениленизоцианат
	LC50 > 1000 мг/л, Brachydanio rerio, 96 ч
	-
	-
	-



Биоразлагаемость: Компоненты А, В: После полного отверждения обладает хорошей устойчивостью к старению и с трудом разлагается.
Не поддается биоразложению: Разлагаются с трудом.
Биоаккумуляция или биоконцентрация: Информация отсутствует 
Иные побочные эффекты: Информация отсутствует

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Природа отходов: информация отсутствует
Метод утилизации отходов: Утилизировать путем контролируемого сжигания. 
Меры предосторожности при утилизации: информация отсутствует

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1. Номер ООН: 
Компоненты А, В: Отсутствует
14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование
Компоненты А, В:
Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз
Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз
Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз
14.3. Классификация опасности груза
Компоненты А, В: Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.
ADR/RID: -
IMDG: -
IATA: -
14.4. Группа упаковки
Компоненты А, В: Отсутствует
14.5. Символы/знаки опасности
Компоненты А, В: Отсутствуют
14.6. Специальные указания
Компоненты А, В: Отсутствуют
14.7. Прочее
Компоненты А, В: Отсутствует
Меры предосторожности при транспортировке: 
1. Продукт имеет очевидные и четкие маркировки на упаковке, в том числе: название продукта, название производителя, номер партии или дату изготовления, масса нетто, сорт и т.д.

2. Во время транспортировки продукт должен быть надлежащим образом защищен от дождя и загрязнений, а обращаться с ним следует осторожно, чтобы избежать столкновения с твердыми предметами и утечки.
3. Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте, срок хранения составляет девять месяцев. Срок годности продукта составляет девять месяцев с даты изготовления при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения, соответствующих положениям настоящего стандарта. Продукты, срок годности которых истек, должны быть повторно проверены, и все еще могут быть использованы после прохождения проверки.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативная информация: следующие законы, нормативные акты и стандарты, касающиеся безопасного использования, хранения, транспортировки, обращения, классификации и маркировки химических веществ и т.д.
Соответствующие положения были приняты с учетом следующих актов:
Закон Китайской Народной Республики о безопасном производстве (вступил в силу 1 декабря 2014 года);
Закон Китайской Народной Республики о профилактике профессиональных заболеваний и борьбе с ними (вступил в силу 31 декабря 2011 года);
Закон Китайской Народной Республики об охране окружающей среды (введен в действие 1 января 2015 года);
Правила безопасного обращения с опасными химическими веществами (введены в действие 7 декабря 2013 года); 
Общие правила классификации и информирования об опасности химических веществ (GB 13690-2009);
Перечень опасных химических веществ (Издание 2015 года).

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в данном Паспорте безопасности вещества, является технически актуальной на момент публикации и не содержит
Все гарантии, наши последние условия продажи вступают в силу незамедлительно. Перед использованием ознакомьтесь с нашим местным новейшим руководством по эксплуатации продукта.
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