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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКЕ

	Наименование продукта:
	Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик 
(марки SP110, SP310, SP360)

	Другое наименование:
	Однокомпонентное полиуретановое водонепроницаемое покрытие

	Изготовитель:
	Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd. (Шанхай Сепна Кемикал Текнолоджи Ко., Лтд.)

	Адрес:
	Китай, Шанхай, Дэнхуэй Роуд, 1129, здание 1

	Почтовый индекс:
	201109

	Факс:
	86 21 66310806 / 86 21 66310906

	Номер для экстренной связи:
	0513-83756666



2. СОСТАВ / СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ

	Смесь

Состав
	

Содержание
	

Номер CAS
	Номер ЕС

	Полиэфирполиол
	30-35 %
	9003-11-6
	618-355-0

	Карбонат кальция
	38-50 %
	471-34-1
	207-439-9

	Диоктилфталат
	10-20 %
	117-81-7
	204-211-0

	Полиметиленполифениленизоцианат
	2-5 %
	9016-87-9
	618-498-9




3. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

3.1. Классификация вещества или материала
	                         Классификация
Виды опасности
	Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) 

	Для человека:
	- химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 3;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: класс 1;
- химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2В;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при вдыхании: класс 1;
- канцероген: класс 2;
- химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию: класс 1В

	Для окружающей среды:
	Не классифицируется





3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)
Символы опасности:  [image: ]
Сигнальное слово: Опасно
Краткие характеристики опасности: 
[bookmark: _Hlk156138680]Н316: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение.
Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Н320: При попадании в глаза вызывает раздражение.
Н334: При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
[bookmark: _Hlk156138744]Н351: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.
[bookmark: _Hlk156138763]Н360: Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.
Меры предосторожности: 
Р201+Р202: Перед использованием пройти инструктаж по работе с данной продукцией. Перед использованием ознакомиться с инструкциями по технике безопасности.
Р261: Избегать вдыхания паров.
Р272: Не уносить загрязненную спецодежду с места работы.
Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.
Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
Р308+Р311: ПРИ подозрении на возможность воздействия обратиться за медицинской помощью.
Р362+Р364: Снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.
3.3. Другие опасности
Физические опасности: Не классифицируется
Специфические опасности: Сведения отсутствуют
Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS.

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ


Общие рекомендации: Избегать опасной зоны. Проконсультироваться с врачом. Необходимо показать данный паспорт безопасности вещества врачу. 
При вдыхании: Переместить пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу после серьезного воздействия.
При контакте с кожей: снять загрязненную одежду и тщательно промыть кожу большим количеством воды с мылом.
При попадании в глаза: поднять веки и промыть их проточной водой или физиологическим раствором не менее чем на 15 минут.
При проглатывании: при проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью.
Противопоказания: Не давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Горючая жидкость
Огнетушащее вещество: Углекислый газ, пена, сухое порошковое огнетушащее вещество.
Вредные продукты горения: Оксиды углерода, оксиды азота, раздражающие органические пары.
Способы пожаротушения: Использовать пену, порошок, углекислый газ, песок и т. д.


6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКЕ ИЛИ РАЗЛИВЕ
Действия в аварийных ситуациях: обваловать твердыми предметами, такими как песок или почва, чтобы предотвратить растекание и попадание жидкости в канализацию, водопроводные сети или низменные участки. Залить участок разлива водой, чтобы обеспечить быстрое отверждение. Устранить источники воспламенения и избегать вдыхания паров. Впитать песком или другим подобным материалом.
Утилизировать отходы в соответствии с местными законами и нормативными актами и обеспечить соблюдение местных правил утилизации отходов.
См. раздел 4 «Меры по оказанию первой помощи» и раздел 10 «Стабильность и химическая активность».


7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Меры предосторожности при обращении с веществом: хранить вдали от огня, источников тепла, курение на рабочем месте строго запрещено. Использовать взрывозащищенные вентиляционные системы и оборудование. Операторам рекомендуется надевать защитные очки для химической защиты, непроницаемую спецодежду и обычные непроницаемые перчатки. Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях.
Меры предосторожности при хранении: продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Из-за своей гигроскопичности не допускать прямого контакта с воздухом. Неиспользуемый контейнер следует герметично закрывать, чтобы предотвратить попадание влаги. При необходимости, чтобы предотвратить затвердевание материала, для хранения можно использовать азот.
Температура хранения: комнатная температура.


8. МЕРЫ КОНТРОЛЯ НАД ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
8.1 Параметры контроля
Максимально допустимая концентрация: информация отсутствует.
Метод контроля: визуальный контроль.
Технические меры контроля: проветривать помещение во время производственного процесса и усилить вентиляцию. 
8.2 Средства индивидуальной защиты
Защита органов дыхания: использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях. 
Защита глаз: использовать очки химической защиты.
Защита тела: носить антистатическую спецодежду.
Защита рук: носить обычные защитные перчатки.
Прочие виды защиты: курение на рабочем месте строго запрещено. После работы принять душ. Проводить медицинский осмотр перед приемом на работу и регулярный медицинский осмотр.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид и свойства: выравнивающая жидкость.
Цвет: черный
Запах: без запаха
pH: 7-9
Температура плавления (℃): информация отсутствует
Температура кипения (℃): информация отсутствует
Температура вспышки (°C): >100
Относительная плотность (вода=1): около 1,4±0,1г/см3 (25 °C)
Относительная плотность пара (воздух=1): информация отсутствует
Давление насыщенного пара (кПа): информация отсутствует
Теплота сгорания (кДж/моль): информация отсутствует
Критическая температура (℃): информация отсутствует
Критическое давление (МПа): информация отсутствует
Логарифмическое значение коэффициента разделения октанол/вода: информация отсутствует
Верхний предел взрывоопасности % (об/об): не имеет значения
Нижний предел взрываемости, % (об/об): не имеет значения
Растворимость: нерастворим в воде, вступает в реакцию с водой
Основное применение: нанесение покрытий, склеивание, герметизация и гидроизоляция больших площадей.


10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Стабильность: Продукт стабилен
Несовместимость: вода, сильные кислоты, щелочи.
Условия, которых следует избегать: открытое пламя, высокая температура, высокая влажность.
Опасность полимеризации: может происходить и полимеризоваться с водой на воздухе с образованием эластомера.
Продукты разложения: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.


11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

Острая токсичность: 
ЛД50 ˃ 3800 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)
ЛК50 ˃ 3400 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)
ЛД50 ˃ 3700 мг/кг, н/к, крысы (расчётное)
	Компоненты
	ЛД50, при проглатывании 
	ЛК50, при вдыхании
	ЛД50, при попадании на кожу

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-

	Карбонат кальция
	> 2000 мг/кг, крысы 
	> 3 мг/л воздуха, крысы, 4 ч
	> 2000 мг/кг, крысы

	Диоктилфталат
	> 20000 мг/кг, крысы
	> 10620 мг/м3, крысы, 4 ч
	19800 мг/кг, кролики

	Полиметиленполифениленизоцианат
	49000 мг/кг, крысы
	490 мг/м3, крысы, 4 ч
	˃ 9400 мг/кг, кролики


Раздражение: При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. При попадании в глаза вызывает раздражение.
Сенсибилизация: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
Мутагенность: Не классифицируется
Тератогенность: Не классифицируется
Канцерогенность: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.
Репротоксичность: Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка



12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Экотоксикологическая информация: 
	Компоненты
	Острая токсичность для рыб
	Хроническая токсичность для рыб
	Острая токсичность для водных позвоночных
	Хроническая токсичность для водных позвоночных

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-
	-

	Карбонат кальция
	ЕС50 = 5600 мг/л, Гамбузия обыкновенная, 96 ч
	-
	CL50 = 3000-7000 мг/л, Daphnia magna, 48 ч
	-

	Диоктилфталат
	LC50 > 0,16 мг/л, рыбы, 96 ч
	NOEC = 5000 мг/л, Oryzias latipes, 90 д
	ЕС100 = 1,03 мг/л, Daphnia magna, 48 ч
	NOEC = 0,158 мг/л, Daphnia magna, 21 д

	Полиметиленполифенилен-изоцианат
	-
	-
	-
	-


Биоразлагаемость: после полного отверждения обладает хорошей устойчивостью к старению и с трудом разлагается. Не поддается биологическому разложению: разлагается с трудом
Биоаккумуляция или биоаккумулирующий эффект: информация отсутствует последствия: информация отсутствует

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Природа отходов: информация отсутствует
Меры по удалению отходов: контролируемое сжигание.
Меры предосторожности при утилизации: информация отсутствует

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ
14.1. Номер ООН: Отсутствует
14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование
Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз
Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз
Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз
14.3. Классификация опасности груза
Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.
ADR/RID: -
IMDG: -
IATA: -
14.4. Группа упаковки
Отсутствует
14.5. Символы/знаки опасности
Отсутствуют
14.6. Специальные указания
Отсутствуют
14.7. Прочее
Отсутствует
Меры предосторожности при транспортировке:
1. Продукт имеет очевидные и четкие маркировки на упаковке, в том числе: название продукта, название производителя, номер партии или дату изготовления, масса нетто, сорт и т. д.
2. Во время транспортировки продукт должен быть надлежащим образом защищен от дождя и загрязнений, а обращаться с ним следует осторожно, чтобы избежать столкновения с твердыми предметами и утечки.
3. Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте, срок хранения составляет девять месяцев. Срок годности продукта составляет девять месяцев с даты изготовления при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения, соответствующих положениям настоящего стандарта. Продукция, срок годности которой истек, повторно проверяется и все еще может быть использована после прохождения проверки.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Нормативная информация: следующие законы, нормативные акты и стандарты, касающиеся безопасного использования, хранения, транспортировки, обращения, классификации и маркировки химических веществ и т. д.
Соответствующие положения были приняты с учетом следующих актов:
Закон Китайской Народной Республики о безопасном производстве (вступил в силу 1 декабря 2014 года).
Закон Китайской Народной Республики о профилактике профессиональных заболеваний и борьбе с ними (вступил в силу 31 декабря 2011 года).
Закон Китайской Народной Республики об охране окружающей среды (введен в действие 1 января 2015 г.); Правила безопасного обращения с опасными химическими веществами (введены в действие 07 декабря 2013 г.); Общие правила классификации и информирования об опасности химических веществ (GB 13690-2009); Перечень опасных химических веществ (издание 2015 года).
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Примечание к редакции: редакция 1
Прочая информация: эта информация применима только к указанному веществу и может не применяться к веществу после смешивания с другими веществами или при использовании. Приведенная выше информация основана на текущих знаниях и опыте. Настоящий паспорт безопасности вещества предназначен для описания рекомендаций по технике безопасности данного продукта и не является гарантией качества продукта.
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