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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКЕ

	Наименование продукта:
	Двухкомпонентный эпоксидный клей-герметик для заливки (компоненты А, В) (марки SE685, SE686)

	Поставщик
	Изготовитель:
	

	Наименование:
	Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd.

	Адрес:
	Китай, Шанхай, Дэнхуэй Роуд, 1129, Здание 1

	Телефон:
	86 21 66310806
	

	Факс:
	86 21 66310906
	

	Номер для экстренной связи:
	круглосуточные горячие линии:
	

	
	Материковый Китай:
	

	
	400-882-1323
	



2. СОСТАВ/СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ

	Состав
	Содержание
	Номер CAS
	Номер ЕС

	Компонент А

	Полимер 4,4'-(1-метилэтилиден)бисфенола с хлорметилоксираном
	40-50 %
	25068-38-6
	500-033-5

	П-трет-бутилфенил-1-(2,3-эпокси)пропиловый эфир
	10-20 %
	3101-60-8
	221-453-2

	Аминные модификаторы
	8-12 %
	Нет
	Нет

	Аминные модификаторы
	1-5 %
	Нет
	Нет

	Силанамин, 1,1,1-триметил-N-(триметилсилил)-, продукты гидролиза с кремнеземом
	1-10 %
	68909-20-6
	272-697-1

	Кальций карбонат
	5-30 %
	471-34-1
	207-439-9

	Компонент В

	Полиметиленполифениленизоцианат
	90-100 %
	9016-87-9
	618-498-9



3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

3.1. Классификация вещества или материала
	                         Классификация
Виды опасности
	Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) 

	Для человека:
	Компонент А
- химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз)/раздражение кожи: класс 2;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: класс 1;
- химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2А.
Компонент В
- химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 2;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: класс 1;
- химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2А;
- химической продукции, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм при вдыхании: класс 4;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при вдыхании: класс 1;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии: класс 3;
- химическая продукция, содержащая канцерогены: класс 2;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии: класс 2

	Для окружающей среды:
	Компонент А
- химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды: класс 2;
Компонент В 
Не классифицируется



3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)
Символы опасности: 
Компонент А: [image: ][image: ][image: ]
Компонент В: [image: ][image: ] 
Сигнальное слово: 
Компонент А: Осторожно
Компонент В: Опасно
Краткие характеристики опасности: 
Компонент А:
Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
[bookmark: _Hlk155691053]Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Н411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Компонент В:
Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Н332: Вредно при вдыхании.
Н334: При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
Н335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Н351: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.
Н373: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
Меры предосторожности: 
Р261: Избегать вдыхания паров.
Р264: После работы тщательно вымыть руки и лицо.
Р271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.
Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Р304+Р340: ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух, покой.
Р403+Р233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/ герметичной упаковке.
3.3. Другие опасности
Физические опасности: Не классифицируется
Специфические опасности: Сведения отсутствуют
Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS.

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Общие рекомендации: Избегать опасной зоны. Проконсультироваться с врачом. Необходимо показать данный паспорт безопасности вещества врачу. 
При вдыхании: Переместить пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой и тепло. Обратиться к врачу после серьезного воздействия.
При контакте с кожей: Снять загрязненную одежду и обувь. Смыть вещество большим количеством воды с мылом. Если симптомы сохраняются, обратиться за медицинской помощью.
При попадании в глаза: Поднять веки и промыть их проточной водой или физиологическим раствором не менее чем на 15 минут. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании: Промыть ротовую полость водой, обильное питьё воды, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
Противопоказания: Не давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Компоненты А, В: Горючая жидкость
Характеристики опасности: Компоненты А, В: Воздействие открытого огня или высокой температуры может привести к возгоранию и взрыву. В случае сильного нагревания внутреннее давление контейнера увеличится, и существует опасность растрескивания и взрыва. 
Вредные продукты горения: Компоненты А, В: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.
Способ пожаротушения: Компонент А: использовать пену, сухой порошок, углекислый газ, песок и почву. Компонент В: использовать пену, порошок, углекислый газ, распыленную воду и большое количество воды.


6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКЕ ИЛИ РАЗЛИВЕ

Действия в аварийных ситуациях: Обваловать твердыми предметами, такими как песок или почва, чтобы предотвратить растекание и попадание жидкости в канализацию, водопроводные сети или низменные участки. Залить участок разлива водой, чтобы обеспечить быстрое отверждение. Устранить источники воспламенения и избегать вдыхания паров. Впитать песком или другим подобным материалом.
Утилизировать отходы в соответствии с местными законами и нормативными актами и обеспечить соблюдение местных правил утилизации отходов.
См. Раздел 4 «Меры по оказанию первой помощи» и Раздел 10 «Стабильность и химическая активность».

7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Меры предосторожности при обращении с веществом: Хранить вдали от огня, источников тепла, а курение на рабочем месте строго запрещено. Использовать взрывозащищенные вентиляционные системы и оборудование. Операторам рекомендуется надевать защитные очки для химической защиты, непроницаемую спецодежду и обычные непроницаемые перчатки. Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях.
Меры предосторожности при хранении: Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Из-за его гигроскопичности не допускать прямого контакта с воздухом. Неиспользуемый контейнер следует герметично закрывать, чтобы предотвратить попадание влаги. При необходимости, чтобы предотвратить затвердевание материала, для хранения можно использовать азот.
Температура: комнатная температура



8. МЕРЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля
Максимально допустимая концентрация: информация отсутствует 
Метод контроля: визуальный контроль.
Технические меры контроля: Проветривать помещение во время производственного процесса и усилить вентиляцию. 
8.2 Средства индивидуальной защиты
Защита органов дыхания: Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях. 
Защита глаз: Использовать защитные очки.
Защита тела: Спецодежда для защиты от химических веществ.
Защита рук: Использовать резиновые перчатки.
Прочие виды защиты: Курение на рабочем месте строго запрещено. После работы принять душ. Проводить медицинский осмотр перед приемом на работу и регулярный медицинский осмотр.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Компонент А
Внешний вид: жидкость. 
Цвет: бежевый
Запах: без запаха 
pH: информация отсутствует
Температура плавления (℃): информация отсутствует 
Температура кипения (℃): информация отсутствует 
Температура вспышки (°C): >93 (в закрытом тигле)
Относительная плотность (вода=1): около 1,45±0,1г/см3 (25 °C) 
Относительная плотность пара (воздух=1): не имеет значения
Давление насыщенного пара (кПа): не имеет значения 
Теплота сгорания (кДж/моль): информация отсутствует 
Критическая температура (℃): информация отсутствует 
Критическое давление (МПа): информация отсутствует
Коэффициент разделения в n-октаноле/в воде: информация отсутствует 
Верхний предел взрывоопасности % (об/об): не имеет значения
Нижний предел взрываемости, % (об/об): не имеет значения
Растворимость: Нерастворим в воде, вступает в реакцию с водой
Основное применение: Подходит для различных поверхностей, склеивания, герметизации и гидроизоляции.
Компонент В
Внешний вид: текучая жидкость. 
Цвет: коричневый
Запах: без запаха 
pH: информация отсутствует
Температура плавления (℃): информация отсутствует 
Температура кипения (℃): информация отсутствует 
Температура вспышки (°C): > 230 (в закрытом тигле)
Относительная плотность (вода=1): около 1,2±0,1г/см3 (25 °C)
Относительная плотность пара (воздух=1): информация отсутствует
Давление насыщенного пара (кПа): информация отсутствует
Теплота сгорания (кДж/моль): информация отсутствует 
Критическая температура (℃): информация отсутствует 
Критическое давление (МПа): информация отсутствует
Коэффициент разделения в n-октаноле/в воде: информация отсутствует 
Верхний предел взрывоопасности % (об/об): не имеет значения
Нижний предел взрываемости, % (об/об): не имеет значения
Растворимость: Нерастворим в воде, вступает в реакцию с водой
Основное применение: Герметизация зарядного устройства, герметизация электронных компонентов малого и среднего размера, таких как датчики, светодиодный водонепроницаемый источник питания, катушки взаимоиндуктивности и т. д. Коммуникационное оборудование, фотоэлектрические конденсаторы большого размера, трансформаторы, управляющие источники питания, контроллеры зажигания, электронные датчики и т. д. Герметизация литья, хорошее сцепление металла и пластика.

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Стабильность: Продукт стабилен.
Несовместимые вещества: Компонент А: вода, сильные кислоты, сильные щелочи. Компонент В: сильные кислоты, сильные щелочи.
Условия, которых следует избегать: Компонент А: Открытое пламя, высокая температура, высокая влажность. Компонент В: Открытое пламя, высокая температура.
Опасность полимеризации: Компонент А: Может происходить и полимеризоваться с водой на воздухе с образованием эластомера. Компонент В: Отсутствует.
Продукты разложения: Компонент А: CO, CO2, NOx и другие вредные газы. Компонент В: CO, CO2.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острая токсичность: 
Компонент А:
ЛД50 ˃ 2000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)
ЛК50 ˃ 3000 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)
ЛД50 ˃ 4000 мг/кг, н/к, крысы (расчётное)
Компонент В:
ЛД50 ˃ 49000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)
ЛК50 ˃ 490 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)
ЛД50 ˃ 9400 мг/кг, н/к, кролики (расчётное)
	Компоненты
	ЛД50, при проглатывании 
	ЛК50, при вдыхании
	ЛД50, при попадании на кожу

	Компонент А

	Полимер 4,4'-(1-метилэтилиден)бисфенола с хлорметилоксираном
	> 2000 мг/кг, крысы
	-
	-

	П-трет-бутилфенил-1-(2,3-эпокси)пропиловый эфир
	> 2000 мг/кг, крысы
	-
	> 2000 мг/кг, крысы

	Аминные модификаторы
	-
	-
	-

	Аминные модификаторы
	-
	-
	-

	Силанамин, 1,1,1-триметил-N-(триметилсилил)-, продукты гидролиза с кремнеземом
	-
	-
	-

	Кальций карбонат
	> 2000 мг/кг, крысы
	> 3000 мг/м3 воздуха, крысы, 4 ч
	> 2000 мг/кг, крысы

	Компонент В

	Полиметиленполифениленизоцианат
	49000 мг/кг, крысы
	490 мг/м3, крысы, 4 ч
	˃ 9400 мг/кг, кролики


Раздражение:
Компонент А: При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
Компонент В: При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Сенсибилизация: 
Компонент А: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. 
Компонент В: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
Мутагенность: Не классифицируется
Тератогенность: Не классифицируется
Канцерогенность: 
Компонент А: Не классифицируется. 
Компонент В: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.
Репротоксичность: Не классифицируется

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Экотоксикологическая информация: 
	Компоненты
	Острая токсичность для рыб
	Хроническая токсичность для рыб
	Острая токсичность для водных позвоночных
	Хроническая токсичность для водных позвоночных

	Компонент А

	Полимер 4,4'-(1-метилэтилиден)бисфенола с хлорметилоксираном
	-
	-
	ЕС50 > 2 мг/л, Daphnia magna, 48 ч
	-

	П-трет-бутилфенил-1-(2,3-эпокси)пропиловый эфир
	LC50 = 7,5 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 96 ч
	-
	ЕС50 > 67,9 мг/л, Daphnia magna, 48 ч
	-

	Аминные модификаторы
	-
	-
	-
	-

	Аминные модификаторы
	-
	-
	-
	-

	Силанамин, 1,1,1-триметил-N-(триметилсилил)-, продукты гидролиза с кремнеземом
	-
	-
	-
	-

	Кальций карбонат
	LC50 = 100% р-р, Oncorhynchus mykiss, 96 ч
	-
	ЕС50 > 100 % р-р, Daphnia magna, 48 ч
	-

	Компонент В

	Полиметиленполифениленизоцианат
	LC50 > 1000 мг/л, Brachydanio rerio, 96 ч
	-
	-
	-



Биоразлагаемость: Компонент А: После полного отверждения обладает хорошей устойчивостью к старению и с трудом разлагается. Компонент В: Разлагается с трудом.
Не поддается биоразложению: Разлагается с трудом
Биоаккумуляция или биоконцентрация: Информация отсутствует 
Иные побочные эффекты: Информация отсутствует

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Природа отходов: информация отсутствует
Метод утилизации отходов: Утилизировать путем контролируемого сжигания. 
Меры предосторожности при утилизации: информация отсутствует

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1. Номер ООН: 
Компонент А: 3082
Компонент В: Отсутствует
14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование
Компонент А: 
[bookmark: _Hlk156144248]Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): 
ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.
Морской транспорт (IMDG): ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.
Воздушный транспорт (IATA): ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К.
Компонент В:
Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз
Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз
Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз
14.3. Классификация опасности груза
Компонент А: 
Разрешена перевозка всеми видами транспорта.
ADR/RID: 9
IMDG: 9
IATA: 9
Компонент В: Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.
ADR/RID: -
IMDG: -
IATA: -
14.4. Группа упаковки
Компонент А: III
Компонент В: Отсутствует
14.5. Символы/знаки опасности
Компонент А: [image: ]
Компонент В: Отсутствуют
14.6. Специальные указания
Компоненты А, В: Отсутствуют
14.7. Прочее
Компоненты А, В: Отсутствует
Меры предосторожности при транспортировке: 
1. Продукт имеет очевидные и четкие маркировки на упаковке, в том числе: название продукта, название производителя, номер партии или дату изготовления, масса нетто, сорт и т.д.

2. Во время транспортировки продукт должен быть надлежащим образом защищен от дождя и загрязнений, а обращаться с ним следует осторожно, чтобы избежать столкновения с твердыми предметами и утечки.
3. Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте, срок хранения составляет девять месяцев. Срок годности продукта составляет девять месяцев с даты изготовления при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения, соответствующих положениям настоящего стандарта. Продукты, срок годности которых истек, должны быть повторно проверены и все еще могут быть использованы после прохождения проверки.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативная информация: следующие законы, нормативные акты и стандарты, касающиеся безопасного использования, хранения, транспортировки, обращения, классификации и маркировки химических веществ и т.д.
Соответствующие положения были приняты с учетом следующих актов:
Закон Китайской Народной Республики о безопасном производстве (вступил в силу 1 декабря 2014 года);
Закон Китайской Народной Республики о профилактике профессиональных заболеваний и борьбе с ними (вступил в силу 31 декабря 2011 года);
Закон Китайской Народной Республики об охране окружающей среды (введен в действие 1 января 2015 года);
Правила безопасного обращения с опасными химическими веществами (введены в действие 7 декабря 2013 года); 
Общие правила классификации и информирования об опасности химических веществ (GB 13690-2009);
Перечень опасных химических веществ (Издание 2015 года).

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в данном Паспорте безопасности вещества, является технически актуальной на момент публикации и не содержит
Все гарантии, наши последние условия продажи вступают в силу незамедлительно. Перед использованием ознакомьтесь с нашим местным новейшим руководством по эксплуатации продукта.
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