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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКЕ

	Наименование продукта:
	Двухкомпонентный полиуретановый клей (компоненты А, В) 
(марки SP261, SP263, SP265)

	Поставщик
	Изготовитель:
	

	Наименование:
	Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd.

	Адрес:
	Китай, Шанхай, Дэнхуэй Роуд, 1129, Здание 1

	Телефон:
	86 21 66310806
	

	Факс:
	86 21 66310906
	

	Номер для экстренной связи:
	круглосуточные горячие линии:
	

	
	Материковый Китай:
	

	
	400-882-1323
	



2. СОСТАВ/СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ

	Состав
	Содержание
	Номер CAS
	Номер ЕС

	Компонент А

	Полиэфирполиол
	10-15 %
	9003-11-6
	618-355-0

	Модифицированные полиолы касторового масла
	20-40 %
	8001-79-4
	232-293-8

	Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат
	5-10 %
	117-81-7
	204-211-0

	Гидроксид алюминия
	40-50 %
	21645-51-2
	244-492-7

	Молекулярное сито
	5-10 %
	12173-28-3
	Нет

	N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	˂ 0,1 %
	61791-53-5
	263-186-4

	Компонент В

	Полиэфирполиол
	10-15 %
	9003-11-6
	618-355-0

	Модифицированные полиолы касторового масла
	20-40 %
	8001-79-4
	232-293-8

	Гидроксид алюминия
	40-50 %
	21645-51-2
	244-492-7

	Полиметиленполифениленизоцианат
	50-70 %
	9016-87-9
	618-498-9



3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

3.1. Классификация вещества или материала
	                         Классификация
Виды опасности
	Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) 

	Для человека:
	Компонент А
- химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию: класс 1В.
Компонент В
- химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 2;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: класс 1;
- химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2А;
- химической продукции, обладающей острой токсичностью по воздействию на организм при вдыхании: класс 4;
- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при вдыхании: класс 1;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии: класс 3;
- химическая продукция, содержащая канцерогены: класс 2;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии: класс 2

	Для окружающей среды:
	Компонент А
- химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды: класс 2;
Компонент В 
Не классифицируется



3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)
Символы опасности: 
Компонент А: [image: ]
Компонент В: [image: ][image: ] 
Сигнальное слово: 
Компоненты А, В: Опасно
Краткие характеристики опасности: 
Компонент А:
[bookmark: _Hlk156400934]Н360: Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. 
Компонент В:
Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
Н332: Вредно при вдыхании.
Н334: При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
Н335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Н351: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.
Н373: Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия.
Меры предосторожности: 
Р261: Избегать вдыхания паров.
Р264: После работы тщательно вымыть руки и лицо.
Р271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.
Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
Р304+Р340: ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух, покой.
Р403+Р233: Хранить в хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой/ герметичной упаковке.
3.3. Другие опасности
Физические опасности: Не классифицируется
Специфические опасности: Сведения отсутствуют
Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS.

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Общие рекомендации: Избегать опасной зоны. Проконсультироваться с врачом. Необходимо показать данный паспорт безопасности вещества врачу. 
При вдыхании: Переместить пострадавшего на свежий воздух, обеспечить покой и тепло. Обратиться к врачу после серьезного воздействия.
При контакте с кожей: Снять загрязненную одежду и обувь. Смыть вещество большим количеством воды с мылом. Если симптомы сохраняются, обратиться за медицинской помощью.
При попадании в глаза: Поднять веки и промыть их проточной водой или физиологическим раствором не менее чем на 15 минут. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании: Промыть ротовую полость водой, обильное питьё воды, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
Противопоказания: Не давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии.


5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Компоненты А, В: Горючая жидкость
Характеристики опасности: Компоненты А, В: Воздействие открытого огня или высокой температуры может привести к возгоранию и взрыву. В случае сильного нагревания внутреннее давление контейнера увеличится, и существует опасность растрескивания и взрыва. 
Вредные продукты горения: Компоненты А, В: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.
Способ пожаротушения: Компоненты А, В: использовать пену, порошок, углекислый газ, песок и т.д.

6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКЕ ИЛИ РАЗЛИВЕ

Действия в аварийных ситуациях: Обваловать твердыми предметами, такими как песок или почва, чтобы предотвратить растекание и попадание жидкости в канализацию, водопроводные сети или низменные участки. Залить участок разлива водой, чтобы обеспечить быстрое отверждение. Устранить источники воспламенения и избегать вдыхания паров. Впитать песком или другим подобным материалом.
Утилизировать отходы в соответствии с местными законами и нормативными актами и обеспечить соблюдение местных правил утилизации отходов.
См. Раздел 4 «Меры по оказанию первой помощи» и Раздел 10 «Стабильность и химическая активность».

7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Меры предосторожности при обращении с веществом: Хранить вдали от огня, источников тепла, а курение на рабочем месте строго запрещено. Использовать взрывозащищенные вентиляционные системы и оборудование. Операторам рекомендуется надевать защитные очки для химической защиты, непроницаемую спецодежду и обычные непроницаемые перчатки. Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях.
Меры предосторожности при хранении: Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Из-за его гигроскопичности не допускать прямого контакта с воздухом. Неиспользуемый контейнер следует герметично закрывать, чтобы предотвратить попадание влаги. При необходимости, чтобы предотвратить затвердевание материала, для хранения можно использовать азот.
Температура: комнатная температура



8. МЕРЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля
Максимально допустимая концентрация: информация отсутствует 
Метод контроля: визуальный контроль.
Технические меры контроля: Проветривать помещение во время производственного процесса и усилить вентиляцию. 
8.2 Средства индивидуальной защиты
Защита органов дыхания: Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях. 
Защита глаз: Использовать защитные очки.
Защита тела: Спецодежда для защиты от химических веществ.
Защита рук: Использовать резиновые перчатки.
Прочие виды защиты: Курение на рабочем месте строго запрещено. После работы принять душ. Проводить медицинский осмотр перед приемом на работу и регулярный медицинский осмотр.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Компонент А:
Внешний вид: паста 
Цвет: синий 
Запах: отсутствует pH: 7-9
Температура плавления (℃): информация отсутствует
Температура кипения (℃): информация отсутствует
Температура вспышки (℃): >100
Относительная плотность (вода = 1): около 1,6-2,1 г/см3 (25℃)
Относительная плотность пара (воздух =1): н/П
Давление насыщенного пара (кПа): н/П
Теплота сгорания (кДж/моль): информация отсутствует
Критическая температура (℃): информация отсутствует
Критическое давление (МПа): информация отсутствует
Коэффициент разделения n-октанол/вода: информация отсутствует
Верхний предел взрываемости, % (В/В): н/П
Нижний предел взрываемости, % (В/В): н/П
Растворимость: нерастворим в воде, вступает в реакцию с водой
Основное назначение:
1. Система впрыска, подходящая для углового соединения алюминиевых дверей и окон. Продукт обладает очень высокой твердостью, определенной ударной вязкостью и хорошей уплотняющей способностью.
2. Продукт обладает очень хорошей адгезионной способностью к распространенным в промышленности материалам, таким как алюминиевый сплав, нейлон, металл и другими преимуществами:
3. Обладает отличной адгезией и водонепроницаемостью.
Компонент В:
Внешний вид: паста 
Цвет: желтый 
Запах: отсутствует 
pH: 5-7
Температура плавления (℃): информация отсутствует
Температура кипения (℃): информация отсутствует
Температура вспышки (℃): >100
Относительная плотность (вода = 1): около 1,8-2,1 г/см3 (25℃)
Относительная плотность пара (воздух =1): н/П
Давление насыщенного пара (кПа): н/П
Теплота сгорания (кДж/моль): информация отсутствует
Критическая температура (℃): информация отсутствует
Критическое давление (МПа): информация отсутствует
Коэффициент разделения n-октанол/вода: информация отсутствует
Верхний предел взрываемости, % (В/В): н/П
Нижний предел взрываемости, % (В/В): н/П
Растворимость: нерастворим в воде, вступает в реакцию с водой
Основное назначение:
1. Система впрыска, подходящая для углового соединения алюминиевых дверей и окон. Продукт обладает очень высокой твердостью, определенной ударной вязкостью и хорошей уплотняющей способностью.
2. Продукт обладает очень хорошей адгезионной способностью к распространенным в промышленности материалам, таким как алюминиевый сплав, нейлон, металл и другими преимуществами:
3. Обладает отличной адгезией и водонепроницаемостью.

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Стабильность: Продукт стабилен.
Несовместимые вещества: Компонент А: вода, сильные кислоты, сильные щелочи. Компонент В: сильные кислоты, сильные щелочи.
Условия, которых следует избегать: Компонент А: Открытое пламя, высокая температура, высокая влажность. Компонент В: Открытое пламя, высокая температура.
Опасность полимеризации: Компонент А: Может происходить и полимеризоваться с водой на воздухе с образованием эластомера. Компонент В: Отсутствует.
Продукты разложения: Компонент А: CO, CO2, NOx и другие вредные газы. Компонент В: CO, CO2.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Острая токсичность: 
Компонент А:
ЛД50 ˃ 18000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)
ЛК50 ˃ 13000 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)
ЛД50 ˃ 19000 мг/кг, н/к, кролики (расчётное)
Компонент В:
ЛД50 ˃ 49000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)
ЛК50 ˃ 490 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)
ЛД50 ˃ 9400 мг/кг, н/к, кролики (расчётное)
	Компоненты
	ЛД50, при проглатывании 
	ЛК50, при вдыхании
	ЛД50, при попадании на кожу

	Компонент А

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-

	Модифицированные полиолы касторового масла
	-
	-
	-

	Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат
	> 20000 мг/кг, крысы
	> 10620 мг/м3, крысы, 4 ч
	19800 мг/кг, кролики

	Гидроксид алюминия
	> 10000 мг/кг, крысы
	7,6 мг/л воздуха, крысы, 4 ч
	-

	Молекулярное сито
	-
	-
	-

	N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	-
	-
	-

	Компонент В

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-

	Модифицированные полиолы касторового масла
	-
	-
	-

	Гидроксид алюминия
	> 10000 мг/кг, крысы
	7,6 мг/л воздуха, крысы, 4 ч
	-

	Полиметиленполифениленизоцианат
	49000 мг/кг, крысы
	490 мг/м3, крысы, 4 ч
	˃ 9400 мг/кг, кролики


Раздражение:
Компонент А: При попадании в глаза вызывает слабое раздражение. Не вызывает раздражения кожи.
Компонент В: При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.
Сенсибилизация: 
Компонент А: Не классифицируется. 
Компонент В: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. При вдыхании может вызывать аллергическую реакцию (астму или затрудненное дыхание).
Мутагенность: Не классифицируется
Тератогенность: Не классифицируется
Канцерогенность: 
Компонент А: Не классифицируется. 
Компонент В: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает раковые заболевания.
Репротоксичность: 
Компонент А: Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.
Компонент В: Не классифицируется

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Экотоксикологическая информация: 
	Компоненты
	Острая токсичность для рыб
	Хроническая токсичность для рыб
	Острая токсичность для водных позвоночных
	Хроническая токсичность для водных позвоночных

	Компонент А

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-
	-

	Модифицированные полиолы касторового масла
	-
	-
	-
	-

	Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат
	LC50 > 0,16 мг/л, рыбы, 96 ч
	NOEC = 5000 мг/л, Oryzias latipes, 90 д
	ЕС100 = 1,03 мг/л, Daphnia magna, 48 ч
	NOEC = 0,158 мг/л, Daphnia magna, 21 д

	Гидроксид алюминия
	NOEC > 50 мг/л, Ictalurus punctatus, 96 ч
	NOEC = 548,3 мг/л, Danio rerio, 33 д
	NOEC > 22,6 мг/л, Acronuria sp., 96 ч
	NOEC = 962,5 мг/л, Aeolosoma sp., 17 д

	Молекулярное сито
	-
	-
	-
	-

	N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	-
	-
	-
	-

	Компонент В

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-
	-

	Модифицированные полиолы касторового масла
	-
	-
	-
	-

	Гидроксид алюминия
	NOEC > 50 мг/л, 
Ictalurus punctatus, 96 ч
	NOEC = 548,3 мг/л, Danio rerio, 33 д
	NOEC > 22,6 мг/л, Acronuria sp., 96 ч
	NOEC = 962,5 мг/л, Aeolosoma sp., 17 д

	Полиметиленполифениленизоцианат
	LC50 > 1000 мг/л, Brachydanio rerio, 96 ч
	-
	-
	-



Биоразлагаемость: Компонент А: После полного отверждения обладает хорошей устойчивостью к старению и с трудом разлагается. Компонент В: Разлагается с трудом.
Не поддается биоразложению: Разлагается с трудом
Биоаккумуляция или биоконцентрация: Информация отсутствует 
Иные побочные эффекты: Информация отсутствует

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Природа отходов: информация отсутствует
Метод утилизации отходов: Утилизировать путем контролируемого сжигания. 
Меры предосторожности при утилизации: информация отсутствует

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1. Номер ООН: 
Компоненты А, В: Отсутствует
14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование
Компоненты А, В:
Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз
Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз
Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз
14.3. Классификация опасности груза
Компоненты А, В: Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.
ADR/RID: -
IMDG: -
IATA: -
14.4. Группа упаковки
Компоненты А, В: Отсутствует
14.5. Символы/знаки опасности
Компоненты А, В: Отсутствуют
14.6. Специальные указания
Компоненты А, В: Отсутствуют
14.7. Прочее
Компоненты А, В: Отсутствует
Меры предосторожности при транспортировке:
1. Продукт имеет очевидные и четкие маркировки на упаковке, в том числе: название продукта, название производителя, номер партии или дату изготовления, масса нетто, сорт и т.д.

2. Во время транспортировки продукт должен быть надлежащим образом защищен от дождя и загрязнений, а обращаться с ним следует осторожно, чтобы избежать столкновения с твердыми предметами и утечки.
3. Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте, срок хранения составляет девять месяцев. Срок годности продукта составляет девять месяцев с даты изготовления при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения, соответствующих положениям настоящего стандарта. Продукты, срок годности которых истек, должны быть повторно проверены и все еще могут быть использованы после прохождения проверки.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Нормативная информация: следующие законы, нормативные акты и стандарты, касающиеся безопасного использования, хранения, транспортировки, обращения, классификации и маркировки химических веществ и т.д.
Соответствующие положения были приняты с учетом следующих актов:
Закон Китайской Народной Республики о безопасном производстве (вступил в силу 1 декабря 2014 года);
Закон Китайской Народной Республики о профилактике профессиональных заболеваний и борьбе с ними (вступил в силу 31 декабря 2011 года);
Закон Китайской Народной Республики об охране окружающей среды (введен в действие 1 января 2015 года);
Правила безопасного обращения с опасными химическими веществами (введены в действие 7 декабря 2013 года); 
Общие правила классификации и информирования об опасности химических веществ (GB 13690-2009);
Перечень опасных химических веществ (Издание 2015 года).

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация, содержащаяся в данном Паспорте безопасности вещества, является технически актуальной на момент публикации и не содержит
Все гарантии, наши последние условия продажи вступают в силу незамедлительно. Перед использованием ознакомьтесь с нашим местным новейшим руководством по эксплуатации продукта.
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