Паспорт безопасности химического вещества

	
	
	

	Продукт: Однокомпонентный клеевой герметик, модифицированный силаном
	Страница: 1 / 8

	Дата вступления в силу: Февраль-2022 года
	Версия: 1.01

	
	
	



1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ-ПОСТАВЩИКЕ

	Наименование продукта:
	Однокомпонентный клеевой герметик, модифицированный силаном (марки MS120, MS120FR, MS121, MS137, MS139, MS814)

	Поставщик
	Изготовитель:
	

	Наименование:
	Shanghai Sepna Chemical Technology Co., Ltd.

	Адрес:
	Китай, Шанхай, Дэнхуэй Роуд, 1129, Здание 1

	Телефон:
	86 21 66310806
	

	Факс:
	86 21 66310906
	

	Номер для экстренной связи:
	круглосуточные горячие линии:
	

	
	Материковый Китай:
	

	
	400-882-1323
	




2. СОСТАВ/СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ

	Состав
	Содержание
	Номер CAS
	Номер ЕС

	Полиэфирный полимер, модифицированный силаном
	10-30%
	75009-88-0
	872-600-8

	Полиэфирполиол
	5-20%
	9003-11-6
	618-355-0

	Диизононилфталат
	5-20%
	28553-12-0
	249-079-5

	Карбонат кальция
	40-60%
	471-34-1
	207-439-9

	Триметоксиэтенилсилан
	1-5%
	2768-02-7
	220-449-8

	N-Алкил(талловый)пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	˂ 0,1%
	61791-53-5
	263-186-4




3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ
3.1. Классификация вещества или материала
	                         Классификация
Виды опасности
	Классификация по Регламенту (EC) № 1272/2008 (CLP) 

	Для человека:
	- химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: подкласс 1В;
- химическая продукция, вызывающая серьёзное повреждение / раздражение глаз: класс 2В 

	Для окружающей среды:
	Не классифицируется




3.2. Элементы маркировки (маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008)
Символы опасности:  [image: ]
Сигнальное слово: Осторожно
Краткие характеристики опасности: 
[bookmark: _Hlk155691053]Н317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Н320: При попадании в глаза вызывает раздражение.
Меры предосторожности: 
Р261: Избегать вдыхания паров.
Р272: Не уносить загрязненную спецодежду с места работы.
Р280: Использовать перчатки, спецодежду и средства защиты глаз.
Р302+Р352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
P333+P313: При возникновении раздражения или покраснения кожи обратиться за медицинской помощью.
Р362+Р364: Снять всю загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием.
3.3. Другие опасности
Физические опасности: Не классифицируется
Специфические опасности: Сведения отсутствуют
Основные симптомы отравления: см. раздел 11 настоящего SDS.
	
4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Общие рекомендации: Избегать опасной зоны. Проконсультироваться с врачом. Необходимо показать данный паспорт безопасности вещества врачу. 
При вдыхании: Переместить пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу после серьезного воздействия.
При контакте с кожей: Снять загрязненную одежду и обувь. Смыть вещество большим количеством воды с мылом. Если симптомы сохраняются, обратиться за медицинской помощью.
При попадании в глаза: Снять контактные линзы. Держать глаза широко открытыми во время промывания. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью.
При проглатывании: Промыть ротовую полость водой, обильное питьё воды, активированный уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться за медицинской помощью.
Противопоказания: Не давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии.


5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Общая характеристика пожаровзрывоопасности: Горючая жидкость
Характеристики опасности: Воздействие открытого огня или высокой температуры может привести к возгоранию и взрыву. В случае сильного нагревания внутреннее давление контейнера увеличится, и существует опасность растрескивания и взрыва. 
Вредные продукты горения: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.
Способ пожаротушения: использовать пену, сухой порошок, углекислый газ, песок и т.д.


6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКЕ ИЛИ РАЗЛИВЕ
Действия в аварийных ситуациях: Обваловать твердыми предметами, такими как песок или почва, чтобы предотвратить растекание и попадание жидкости в канализацию, водопроводные сети или низменные участки. Залить участок разлива водой, чтобы обеспечить быстрое отверждение. Устранить источники воспламенения и избегать вдыхания паров. Впитать песком или другим подобным материалом.
Утилизировать отходы в соответствии с местными законами и нормативными актами и обеспечить соблюдение местных правил утилизации отходов.
См. Раздел 4 «Меры по оказанию первой помощи» и Раздел 10 «Стабильность и химическая активность».


7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ
Меры предосторожности при обращении с веществом: Хранить вдали от огня, источников тепла, а курение на рабочем месте строго запрещено. Использовать взрывозащищенные вентиляционные системы и оборудование. Операторам рекомендуется надевать защитные очки для химической защиты, непроницаемую спецодежду и обычные непроницаемые перчатки. Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях.
Меры предосторожности при хранении: Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте. Из-за его гигроскопичности не допускать прямого контакта с воздухом. Неиспользуемый контейнер следует герметично закрывать, чтобы предотвратить попадание влаги. При необходимости, чтобы предотвратить затвердевание материала, для хранения можно использовать азот.
Температура: комнатная температура



8. МЕРЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
8.1 Параметры контроля
Максимально допустимая концентрация: информация отсутствует 
Метод контроля: визуальный контроль.
Технические меры контроля: Проветривать помещение во время производственного процесса и усилить вентиляцию. 
8.2 Средства индивидуальной защиты
Защита органов дыхания: Использовать средства защиты органов дыхания в плохо проветриваемых рабочих помещениях. 
Защита глаз: Использовать защитные очки.
Защита тела: Спецодежда для защиты от химических веществ.
Защита рук: Использовать резиновые перчатки.
Прочие виды защиты: Курение на рабочем месте строго запрещено. После работы принять душ. Проводить медицинский осмотр перед приемом на работу и регулярный медицинский осмотр.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид: Паста. 
Цвет: черный/белый/серый
Запах: без запаха 
pH: 7-9
Температура плавления (℃): информация отсутствует 
Температура кипения (℃): информация отсутствует 
Температура вспышки (°C): >100
Относительная плотность (вода=1): около 1,5±0,1г/см3 (25°C) 
Относительная плотность пара (воздух=1): не имеет значения
Давление насыщенного пара (кПа): не имеет значения 
Теплота сгорания (кДж/моль): информация отсутствует 
Критическая температура (℃): информация отсутствует 
Критическое давление (МПа): информация отсутствует
Коэффициент разделения в n-октаноле/в воде: информация отсутствует 
Верхний предел взрывоопасности % (об/об): не имеет значения
Нижний предел взрываемости, % (об/об): не имеет значения
Растворимость: Нерастворим в воде, вступает в реакцию с водой
Основное применение: Подходит для различных поверхностей, склеивания, герметизации и гидроизоляции.
10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Стабильность: Продукт стабилен
Несовместимые вещества: вода, сильные кислоты, щелочи.
Условия, которых следует избегать: Избегать перегрева, искр, открытого пламени. Избегать попадания воды и влаги.
Опасность полимеризации: Может происходить и полимеризоваться с водой на воздухе с образованием эластомера.
Продукты разложения: CO, CO2, NOx и другие вредные газы.


11. Токсикологическая информация
Острая токсичность: 
ЛД50 ˃ 3000 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное)
ЛК50 ˃ 4000 мг/м3, инг., крысы, 4 ч (расчётное)
ЛД50 ˃ 2500 мг/кг, н/к, крысы (расчётное)
	Компоненты
	ЛД50, при проглатывании 
	ЛК50, при вдыхании
	ЛД50, при попадании на кожу

	Полиэфирный полимер, модифицированный силаном
	-
	-
	-

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-

	Диизононилфталат
	> 10000 мг/кг, крысы
	> 4,4 мг/л воздуха, крысы, 4 ч
	> 3160 мг/кг, кролики

	Карбонат кальция
	> 2000 мг/кг, крысы 
	> 3 мг/л воздуха, крысы, 4 ч
	> 2000 мг/кг, крысы

	Триметоксиэтенилсилан
	7120-7236 мг/кг, в/ж, крысы 
	2773 ppm, крысы, 4 ч
	3259-3880 мг/кг, кролики

	N-Алкил(талловый)-пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	-
	-
	-


Раздражение: При попадании в глаза вызывает раздражение. Не вызывает раздражения кожи. Длительное воздействие продукта может приводить к сухости кожи, дерматитам.
Сенсибилизация: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
Мутагенность: Не классифицируется
Тератогенность: Не классифицируется
Канцерогенность: Не классифицируется
Репротоксичность: Не классифицируется

12. Информация о воздействии на окружающую среду
Экотоксикологическая информация: 
	Компоненты
	Острая токсичность для рыб
	Хроническая токсичность для рыб
	Острая токсичность для водных позвоночных
	Хроническая токсичность для водных позвоночных

	Полиэфирный полимер, модифицированный силаном
	-
	-
	-
	-

	Полиэфирполиол
	-
	-
	-
	-

	Диизононилфталат
	LC50 > 102 мг/л, Danio rerio, 96 ч
	NOEC = 0,0185-0,0245 мг/л, Oryzias latipes, 284 д
	ЕС50 > 74 мг/л, Daphnia magna, 24 ч
	NOEC > 101 мг/л, Daphnia magna, 21 д

	Карбонат кальция
	ЕС50 = 5600 мг/л, Гамбузия обыкновенная, 96 ч
	-
	CL50 = 3000-7000 мг/л, Daphnia magna, 48 ч
	-

	Триметоксиэтенилсилан
	NOEC = 100 мг/л, Oncorhynchus mykiss, 96 ч
	-
	ЕC50 = 297,2 мг/л, Daphnia magna, 24 ч
	NOEC = 28,1 мг/л, Daphnia magna, 21 д

	N-Алкил(талловый)-пропан-1,3-диамин октадец-2-еноаты
	-
	-
	-
	-



Биоразлагаемость: После полного отверждения обладает хорошей устойчивостью к старению и с трудом разлагается. 
Не поддается биоразложению: Разлагается с трудом
Биоаккумуляция или биоконцентрация: Информация отсутствует 
Иные побочные эффекты: Информация отсутствует
13. Рекомендации по утилизации
Природа отходов: информация отсутствует
Метод утилизации отходов: Утилизировать путем контролируемого сжигания. 
Меры предосторожности при утилизации: информация отсутствует


14. Информация о транспортировке
14.1. Номер ООН: Отсутствует
14.2. Торговое / надлежащее отгрузочное наименование
Автомобильный / железнодорожный транспорт (ADR/RID): Безопасный груз
Морской транспорт (IMDG): Безопасный груз
Воздушный транспорт (IATA): Безопасный груз
14.3. Классификация опасности груза
Не классифицируется как опасный груз. Разрешена перевозка всеми видами транспорта.
ADR/RID: -
IMDG: -
IATA: -
14.4. Группа упаковки
Отсутствует
14.5. Символы/знаки опасности
Отсутствуют
14.6. Специальные указания
Отсутствуют
14.7. Прочее
Отсутствует
Меры предосторожности при транспортировке: 
1. Продукт имеет очевидные и четкие маркировки на упаковке, в том числе: название продукта, название производителя, номер партии или дату изготовления, масса нетто, сорт и т.д.

2. Во время транспортировки продукт должен быть надлежащим образом защищен от дождя и загрязнений, а обращаться с ним следует осторожно, чтобы избежать столкновения с твердыми предметами и утечки.
3. Продукт следует хранить в прохладном, сухом и проветриваемом месте, срок хранения составляет девять месяцев. Срок годности продукта составляет девять месяцев с даты изготовления при соблюдении условий упаковки, транспортировки и хранения, соответствующих положениям настоящего стандарта. Продукты, срок годности которых истек, должны быть повторно проверены и все еще могут быть использованы после прохождения проверки.

15. Информация о национальном и международном законодательстве
Нормативная информация: следующие законы, нормативные акты и стандарты, касающиеся безопасного использования, хранения, транспортировки, обращения, классификации и маркировки химических веществ и т.д.
Соответствующие положения были приняты с учетом следующих актов:
Закон Китайской Народной Республики о безопасном производстве (вступил в силу 1 декабря 2014 года);
Закон Китайской Народной Республики о профилактике профессиональных заболеваний и борьбе с ними (вступил в силу 31 декабря 2011 года);
Закон Китайской Народной Республики об охране окружающей среды (введен в действие 1 января 2015 года);
Правила безопасного обращения с опасными химическими веществами (введены в действие 7 декабря 2013 года); 
Общие правила классификации и информирования об опасности химических веществ (GB 13690-2009);
Перечень опасных химических веществ (Издание 2015 года).

16. Дополнительная информация
Информация, содержащаяся в данном Паспорте безопасности вещества, является технически актуальной на момент публикации и не содержит
Все гарантии, наши последние условия продажи вступают в силу незамедлительно. Перед использованием ознакомьтесь с нашим местным новейшим руководством по эксплуатации продукта.
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